**Архангельская область**

**Пинежский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУРСКОЕ»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

27 марта 2020 года № 8 - п

с. Сура

**Об обеспечении беспрепятственного** **проезда специальной техники**

**к месту пожара**

Руководствуясь подпунктом 10 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 6 статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом муниицпального образования «Сурское», в целях обеспечения пожарной безопасности и своевременного тушения пожара на территории сельского поселения, администрация муниципального образования «Сурское» Пинежского муниципального района **постановляет**:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории МО «Сурское» (далее Положение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций на территории муниципального образования «Сурское» независимо от их организационно правовых форм и форм собственности обеспечивать беспрепятственный проезд специальной техники к месту пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с утвержденным Положением.

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном вестнике муниципального образования «Сурское» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Пинежский муниципальный район» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Сурское» О.И.Мерзлая

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
муниципального образования «Сурское»  
от 27.03.2020 № 8

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об обеспечении беспрепятственного проезда**  
**специальной техники к месту пожара на территории**

**муниципального образования «Сурское»**

**Пинежского муниципального района**

1. Общие положения
   1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда специальной (пожарной и медицинской) техники к месту пожара на территории МО «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области  (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
   2. Положение предназначено для организаций жилищно-коммунального хозяйства, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, имеющих в своем ведении и (или) обслуживающих территории жилых домов, общественных зданий и производственных территорий.
2. Обеспечение беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям

2.1. Ширина проездов для специальной техники должна составлять не менее 6 метров.

2.2. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

2.3. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть не более 8 метров;

2.4. Конструкция дорожной одежды проездов для специальной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

2.5. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2.6. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

3. Обеспечение беспрепятственного проезда к жилым многоквартирным домам

3.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

3.1.1. Со всех сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром.

4. Обеспечение беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения  
  
4.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.  
4.2. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен здания.

5. Обеспечение беспрепятственного проезда в условиях выпадения осадков и выполнения земляных работ

5.1. В целях беспрепятственного проезда в случаях выпадения снега выполнять очистку дорог.

5.2. При выполнении земляных работ организации обязаны предварительно согласовать с администрацией территории муниципального образования «Сурское» Пинежского муниципального района Архангельской области выполнение данных работ и проинформировать пожарные части привлекаемые к локализации и тушению пожаров.

5.3. Выполнение земляных работ должно предусматривать обеспечение беспрепятственного проезда специальной (пожарной и медицинской) техники к месту пожара.