Приложение № 2  
к приказу Министерства труда  
и социального развития  
Российской Федерации  
от 29 октября 2021 года № 767н

**Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты в зависимости от идентифицированных опасностей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **№ п/п** | **Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, а также факторы окружающей среды или трудового процесса, способные привести к травме или профессиональному заболеванию** | |  | | **Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников** | **Тип, группа, подгруппа средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче** | | **Возможная конструкция средств индивидуальной защиты, дополнительные элементы конструкции** | | **Нормы выдачи средств индивидуальной защиты на год (штуки, пары, комплекты, мл)** | | **Средства индивидуаль- ной защиты, выдаваемые дополнительно к обязательным по результатам оценки профес- сиональных рисков** | | **Нормы выдачи средств индивидуальной защиты, выдаваемых дополнительно, на год (штуки, пары, комплекты, мл)** | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| 1. Механические опасности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые поверхности | | 1.1.1 | | Падение работника из-за потери равновесия при поскальзывании при передвижении | Обувь специальная для защиты от скольжения  или | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги Полуботинки с перфорацией | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от скольжения | | Сапоги Полусапоги | | 1 пара | |  | |  | |
| 1.2 | Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте | | 1.2.1 | | Падение работника с высоты, в том числе при выполнении альпинистских работ | Средства индивидуальной защиты от падения с высоты | | Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему | | Определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Привязи страховочные | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Привязи спасательные Привязи и стропы для удерживания и позиционирования | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Привязи для положения сидя | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Стропы (в том числе с амортизаторами) | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Соединительные элементы | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Анкерные устройства | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Средства защиты втягивающего типа | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Устройство для спуска | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Устройства для подъема | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Петли спасательные | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Канаты с сердечником низкого растяжения | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Канаты страховочные | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  |  | | Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии | |  | |  | |  | |
| 1.3 | Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту | | 1.3.1 | | Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов (сапоги, полусапоги) для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Сапоги Полусапоги  Наличие ударопрочного подноска 200 Дж | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | | Каска шахтерская | | 1 шт. на 2 года | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий | | Перчатки Наличие противоударных накладок | | 12 пар | |  | |  | |
| 1.4 | Плохо или неправильно закрепленные детали или заготовки | | 1.4.1 | | Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | | Каска шахтерская | | 1 шт. на 2 года | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  |  | | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  | |
| 1.5 | Вращающиеся или движущие детали оборудования или инструменты | | 1.5.1 | | Удар работника инструментом при неправильной эксплуатации, удар вращающимися или движущимися частями оборудования | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Сапоги Полусапоги  Наличие ударопрочного подноска 200 Дж | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  |  | | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | | Каска шахтерская | | 1 шт. на 2 года | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий | | Перчатки Наличие противоударных накладок | | 12 пар | |  | |  | |
| 1.6 | Осколки оборудования, деталей, инструмента, стекла | | 1.6.1 | | Удар и/или порез работника отлетающими осколками оборудования, деталей, инструмента, стекла, в том | Одежда специальная для защиты от механических воздействий (порезов) | | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | | 1 шт. | | Фартук  Комбинезон | | 1 шт.  1 шт. | |
|  |  | |  | | числе оконного | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Сапоги Полусапоги  Наличие ударопрочного подноска 200 Дж  Наличие проколо- защитной стельки 1200 H | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов) | | Рукавицы Перчатки | | 12 пар | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания Не менее 1F | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  |  | | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  | |
| 1.7 | Упругий элемент применяемых материалов или оборудования, или конструкций | | 1.7.1 | | Удар работника упругим элементом применяемого материала, оборудования или конструкции в результате их деформации | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  |  | | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Сапоги Полусапоги  Наличие ударопрочного подноска 200 Дж | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий | | Перчатки  Наличие противоударных накладок | | 12 пар | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | защиты головы от механических воздействий | | Каскетка защитная | | 1 шт. | |  | |  | |
| 1.8 | Предметы и элементы | | 1.8.1 | | Столкновение работника с | Средства индивидуальной | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | | Каска шахтерская | | 1 шт. на 2 года | |
|  | конструкции, расположенные на путях следования, в том числе из-за | |  | | неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути | защиты головы от механических воздействий | | Каскетка защитная | | 1 шт. | |  | |  | |
|  | неправильной организации рабочего места | |  | | следования | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Сапоги Полусапоги  Наличие ударопрочного подноска 200 Дж | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  |  | | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  | |
| 1.9 | Другие опасности, связанные с получением работником удара | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденными приказом Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 766н (зарегистрирован Минюстом России декабря 2021 г., регистрационный N \_\_\_\_\_) (далее - Правила), и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |
| 1.10 | Неподвижная или подвижная, в том числе вращающаяся колющая поверхность (острие) | | 1.10.1 | | Укол или прокол мягких тканей работника, из-за натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе штыри, арматуру, | Одежда специальная для защиты от механических воздействий (проколов) | | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | | 1 шт. | | Фартук  Комбинезон | | 1 шт.  1 шт. | |
|  |  | |  | | углы, анкерные устройства и другие, а также в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов и машин | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | | Сапоги Полусапоги  Наличие проколо- защитной стельки 1200H | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Рукавицы Перчатки | | 12 пар | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | | Каска шахтерская | | 1 шт. на 2 года | |
|  |  | |  | |  | защиты головы от механических воздействий | | Каскетка защитная | | 1 шт. | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее F1 | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  |  | | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  | |
| 1.11 | Другие опасности, связанные с получением работником колотой раны или прокола | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |
| 1.12 | Подвижные части машин и механизмов | | 1.12.1 | | Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника | Одежда специальная для защиты от возможного захвата движущимися | | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | | 1 шт. | | Нарукавники | | определяется документами изготовителя | |
|  |  | |  | |  | частями механизма | |  | |  | | Комбинезон | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | |  | |  | | Подшлемник Шапочка Колпак Косынка Шапка Берет | | 1 шт. | |
| 1.13 | Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и агрегаты | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| 1.14 | Абразивные материалы, в том числе необработанная | 1.14.1 | | Воздействие движущегося и неподвижного абразивного | | | Одежда специальная для | | Костюм, в том числе отдельными | | 1 шт. | | Фартук | | 1 шт. |
|  | древесина (в том числе вертикальные |  | | элемента, необработанной древесины на кожу | | | защиты от механических воздействий (истирания) | | предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | |  | | Комбинезон | | 1 шт. |
|  | и горизонтальные поверхности) |  | | работника, проникновение заноз под кожу | | | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | или | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (истирания) | | Сапоги Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (истирания) | | Рукавицы Перчатки | | 12 пар | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | | Шлем пескоструйщика | | определяется документами |
|  |  |  | |  | | | защиты головы для защиты от механических воздействий (истирания и/или ударов) | | Каскетка защитная | | 1 шт. | | (абразиво- струйщика) Сменные элементы (защитные стекла) Подшлемник, кепка, бейсболка (только при отсутствии риска боковых и перфорирующих ударов) | | изготовителя |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  |
| 1.15 | Другие опасности, связанные с трением или абразивным воздействием при соприкосновении |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
| 1.16 | Движущиеся режущие части механизмов, машин | 1.16.1 | | Порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, | | | Одежда специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | | 1 шт. | | Фартук  Комбинезон | | 1 шт.  1 шт. |
|  |  |  | | машин | | | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | или | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов (сапоги, полусапоги) для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Сапоги Полусапоги  Наличие проколо- защитной стельки 1200 H | | 1 пара | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов) | | Рукавицы Перчатки | | 12 пар | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | |  | | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  |
| 1.17 | Острые кромки и заусенцы | 1.17.1 | | Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев | | | Одежда специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | | 1 шт. | | Фартук  Комбинезон | | 1 шт.  1 шт. |
|  |  |  | |  | | | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) или | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Сапоги Полусапоги  Наличие проколо- защитной стельки 1200 H | | 1 пара | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов) | | Рукавицы  Перчатки | | 12 пар | |  | |  |
| 1.18 | Дисковые ножи, дисковые пилы и | 1.18.1 | | Порез мягких тканей или ампутация | | | Одежда специальная для | | Костюм, в том числе отдельными | | 1 шт. | | Фартук | | 1 шт. |
|  | другое (кроме ножей поварских) |  | | отдельных частей тела работника в результате воздействия острого режущего | | | защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | |  | | Комбинезон | | 1 шт. |
|  |  |  | | инструмента (дисковые ножи,  дисковые пилы и другое (кроме ножей поварских) | | | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | или | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов (сапоги, полусапоги) для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Сапоги Полусапоги  Наличие проколо- защитной стельки 1200 H | | 1 пара | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействии (порезов) | | Рукавицы Перчатки | | 12 пар | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | |  | | или | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  |
| 1.19 | Ножи и приспособления, применяемые при обвалке | 1.19.1 | | Порез мягких тканей или ампутация | | | Средства индивидуальной | |  | |  | | Перчатка | | 1 шт. |
|  | мяса |  | | отдельных частей тела работника в результате | | | защиты рук для защиты от | |  | |  | | Фартук | | 1 шт. |
|  |  |  | | воздействия острого режущего инструмента (обвалка мяса и другое) | | | механических воздействий (порезов). | |  | |  | | Разделенный фартук | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | | Перчатки и/или Защитные | |  | |  | | Защитные брюки | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | | приспособления | |  | |  | | Защитная куртка | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | | кольчужные | |  | |  | | Защитная поверхность | | 1 шт. |
| 1.20 | Ручная цепная пила | 1.20.1 | | Порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в результате воздействия ручной цепной пилы | | | Одежда специальная для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой | |  | |  | | Защитные приспособления (накидка, пелерина, съемный рукав, части брюк, щитки для голени и бедра, гетры) | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | Комбинезон | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | Обувь специальная для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой: Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара |
|  |  |  | |  | | |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой: Перчатки | | 12 пар |
| 1.21 | Металлическая стружка с острыми кромками, возникающая при механической обработке металлических | 1.21.1 | | Порез мягких тканей или ампутация, или повреждение отдельных частей тела работника острыми кромками металлической стружки (при | | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов) | | Рукавицы Перчатки | | 12 пар | |  | |  |
|  | заготовок и деталей |  | | механической обработке металлических заготовок и деталей) | | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее F1 | | 1 шт. | |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  |
| 1.22 | Стеклянные, фарфоровые или керамические предметы, а также пластиковые изделия острыми кромками | 1.22.1 | | Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями | | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов) | | Рукавицы Перчатки | | 12 пар | |  | |  |
| 1.23 | Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
| 1.24 | Мелкие стружки, мелкие осколки, крупнодисперсная пыль | 1.24.1 | | Попадание в глаза работника стружки, мелких осколков, крупнодисперсной пыли | | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные, в том числе с покрытием от запотевания Очки защитные от грубодисперсных аэрозолей (пыли) | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | |  | | Щиток защитный лицевой, в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  |
| 1.25 | Другие опасности, связанные с повреждением глаз вследствие попадания инородного тела |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
| 1.26 | Выполнение работ на значительной глубине в туннелях, под землей, в открытых разрезах, в том числе связанных с добычей полезных ископаемых и эксплуатацией | 1.26.1 | | Травмы и профессиональные заболевания, связанные с выполнением работ на значительной глубине в туннелях, под землей, в открытых разрезах, в том числе | | | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | Костюм шахтерский: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет утепленный, в том числе профилактический пояс | | 1 шт. | | Пояс для аккумуляторных ламп | | определяется документами изготовителя |
|  | шахт |  | | связанных с добычей полезных ископаемых и эксплуатацией шахт | | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий | | Очки защитные, в том числе с покрытием от запотевания Очки защитные от грубодисперсных аэрозолей (пыли) | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | |  | | Щиток защитный лицевой, в том числе из металлической сетки | | 1 шт. | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Ботинки Сапоги Полуботинки Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | или | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Сапоги Полусапоги  Наличие проколо- защитной стельки 1200 H | | 1 пара | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | |  | |  | | Подшлемник | | 1 шт. |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий | | Рукавицы Перчатки | | 24 пары | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от механических воздействий | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | | Каска шахтерская | | 1 шт. на 2 года |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на химически связанном кислороде | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | | определяется документами изготовителя | | Респиратор  Противогаз | | определяется документами изготовителя |
|  |  |  | |  | | | или | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухом | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | или | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым кислородом | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противо- газоаэрозольные (комбинированные) | | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | | |  | | средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо- газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха | |  | |  | |  |
| 1.27 | Другие опасности, связанные с работой на глубине |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
| 1.28 | Прочие механические опасности |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 2. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Общие производственные загрязнения | | | 2.1.1 | Ухудшения здоровья работника в | | Одежда специальная для | | Костюм, в том числе отдельными | | 1 шт. | | Комбинезон | | 1 шт. |
|  |  | | |  | результате воздействие общих производственных | | защиты от общих производственных | | предметами: куртка, брюки, | |  | | Фартук | | 1 шт. |
|  |  | | |  | загрязнений | | загрязнений | | полукомбинезон | |  | | Белье специальное (футболки, фуфайки, кальсоны, панталоны) | | 2 пары |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | Изделия носочно- чулочные | | 12 пар |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | Нарукавники | | 6 пар |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | Изделия бельевые: полотенца | | определяется документами изготовителя |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений | | Рукавицы Перчатки | | 24 пары | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) | |  | |  | | Подшлемник Шапочка Кепка Бейсболка Колпак Козырек Косынка Пилотка Шляпа Шапка Берет | | 1 шт. |
|  |  | | |  |  | | Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений | | Полуботинки Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | | Туфли Туфли "сабо" Туфли "тапочки" Сандалеты (полуботинки с перфорацией) | | 1 пара |
|  |  | | |  |  | | или | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов (сапоги, полусапоги) для защиты от общих производственных загрязнений | | Полусапоги Сапоги | | 1 пара | | Обувь пляжная из полимерных материалов (тапочки для душа) | | 1 пара на 3 года |
|  |  | | |  |  | | Дерматологи- ческие средства индивидуальной защиты защитного типа: средства гидрофобного действия | | Крем Лосьон Гель Спрей | | 1200 мл  1200 мл | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | или | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Дерматологи- ческие средства индивидуальной защиты защитного типа: средства гидрофильного действия | |  | | 1200 мл | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | или | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Дерматологи- ческие средства индивидуальной защиты защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | ДСИЗ очищающего типа: средства для очищения от неустойчивых загрязнений | | Раствор Гель Пенка | | 2400 мл | | ДСИЗ очищающего типа: средства для очищения от устойчивых загрязнений | | 2400 мл |
|  |  | | |  |  | | ДСИЗ регенерирующего (восстанавли- вающего) типа | | Крем Лосьон Гель Спрей | | 1200 мл. | |  | |  |
|  |  | | | 2.1.2 | Другие опасные события, связанные с общими производственными загрязнениями | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | |
|  | 3. Опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Электрический ток | | | 3.1.1 | Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими | | Средства индивидуальной защиты рук диэлектрические | | Перчатки до 1000В | | 2 пары на 2 года | |  | |  |
|  |  | | |  | частями, которые находятся под напряжением до 1000 B | | Средства индивидуальной защиты головы от поражения электрическим током | | Каска защитная Электроизоляция 440 B или 1000 B | | 1 на 2 года | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Обувь специальная диэлектрическая резиновая или из полимерных материалов | | Галоши Боты | | дежурные | | Коврик диэлектрический | | дежурный |
|  |  | | | 3.1.2 | Травмы при контакте с токоведущими частями, которые находятся под | | Средства индивидуальной защиты рук диэлектрические | | Перчатки свыше 1000 B | | 2 пары на 2 года | |  | |  |
|  |  | | |  | напряжением выше 1000 B | | Средства индивидуальной защиты головы от поражения электрическим током | | Каска защитная Электроизоляция 1000 B | | 1 на 2 года | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Обувь специальная диэлектрическая резиновая или из полимерных материалов | | Галоши Боты | | дежурные | | Коврик диэлектрический | | дежурный |
| 3.2 | Шаговое напряжение | | | 3.2.1 | Воздействие электрического тока на работника, вследствие его прохождения через ткани и органы | | Обувь специальная диэлектрическая резиновая или из полимерных материалов | | Галоши Боты | | дежурные | |  | |  |
| 3.3 | Искры, возникающие вследствие накопления статического электричества, в том числе при работе | | | 3.3.1 | Возникновение ожога вследствие поджигания взрыво- пожарноопасной среды | | Одежда специальная для защиты от воздействия статического электричества | | Костюм | | 1 шт. | | Комбинезон | | 1 шт. |
|  | во взрыво- пожарноопасной среде | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от воздействия статического электричества | | Перчатки | | 12 пар | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Обувь специальная для защиты от статического электричества | | Ботинки Полуботинки Сапоги Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | |  | |  | | Браслет антиэлектро- статический Кольцо антиэлектро- статическое | | 2 шт. |
| 3.4 | Наведенное напряжение в отключенной электрической цепи (электромагнитное воздействие параллельной воздушной электрической линии или электричества, циркулирующего в | | | 3.4.1 | Поражение током от наведенного напряжения | | Комплект для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты и поражения электрическим током наведенного напряжения | |  | | 1 комп. на 2 года | |  | |  |
|  | контактной сети) | | |  |  | | Перчатки экранирующие электро- проводящие | |  | | 1 пара | |  | |  |
| 3.5 | Энергия, выделяемая при возникновении электрической дуги | | | 3.5.1 | Ожоги кожных покровов работника, вследствие термического воздействия | | Одежда специальная для защиты от термических рисков | | Костюм | | 1 шт. на 2 года | |  | |  |
|  |  | | |  | электрической дуги | | электрической дуги | | По уровням защиты | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | | Куртка-накидка | | 1 шт. на 2 года | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | | Куртка-рубашка | | 1 шт. | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | | Комбинезон | | 1 на 2 года | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | | Плащ | | 1 на 3 года | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | | Жилет повышенной видимости 2 класса защиты из огнестойких материалов | | 1 шт. | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Белье специальное хлопчато- бумажное | | Футболка Кальсоны/панталоны | | 2 компл. | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | или | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Белье специальное термостойкое | | Футболка Кальсоны/панталоны | | 2 компл. | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | | Фуфайка-свитер | | 1 шт. | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Обувь специальная для защиты от термических | | Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | рисков электрической дуги | | Сапоги резиновые термостойкие | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур | | Подшлемник термостойкий | | 2 шт. | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур и поражения электрическим током | | Каска термостойкая защитная | | 1 шт. на 2 года | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги | | Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой | | 1 шт. на 2 года | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты рук термостойкие | | Перчатки термостойкие | | 6 пар | |  | |  |
| 3.6 | Другие опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги | | |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |
| 4. Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Поверхности, имеющие высокую температуру (воздействие конвективной | | | 4.1.1 | Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую | | Одежда специальная для защиты от конвективной теплоты | | Костюм | | 1 шт. | | Комбинезон  1 шт. | | 1 шт. |
|  | теплоты) | | |  | высокую температуру | | Обувь специальная для защиты от контакта с нагретыми поверхностями | | Полуботинки Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от конвективной теплоты | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники для защиты от конвективной теплоты | | 12 пар |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от конвективной теплоты | | Подшлемник | | 1 шт. на 2 года | | Шлем Шапка | | 1 шт. на 2 года |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от конвективной теплоты | |  | |  | | Щиток защитный лицевой | | 1 шт. |
| 4.2 | Материал, жидкость или газ, имеющие высокую температуру | | | 4.2.1 | Ожог кожных покровов и слизистых работника в следствии контакта с | | Одежда специальная для защиты от конвективной теплоты | | Костюм | | 1 шт. | | Комбинезон | | 1 шт. |
|  |  | | |  | материалом, жидкостью или газом, имеющим высокую температуру | | Обувь специальная для защиты от контакта с нагретыми поверхностями | | Полуботинки Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от конвективной теплоты | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники для защиты от конвективной теплоты | | 12 пар |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур | | Каска защитная до +150°C | | 1 шт. на 2 года | | Головной убор для защиты от конвективной теплоты: подшлемник, шлем | | 1 шт. на два года |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты лица от брызг жидкостей | | Щиток защитный | | 1 шт. на 2 года | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противогазо- аэрозольные (комбинированные) | | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | | определяется документами изготовителя | | Респиратор  Противогаз | | определяется документами изготовителя |
|  |  | | |  |  | |  | | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противо-аэрозольные, противогазовые, противогазо-аэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | |  | | Фильтрующие самоспасатели | |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4.3 | | Другие опасности, связанные с воздействием конвективной теплоты |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | Энергия открытого пламени, выплесков металлов, искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины | 4.4.1 | | Ожог кожных покровов и слизистых работника воздействия открытого пламени | Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени | | Костюм | | 1 шт. | | Комбинезон | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники | | 12 пар | |
|  | |  |  | |  | Обувь специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени и от контакта с нагретыми поверхностями | | Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени | | Подшлемник | | 1 шт. на 2 года | | Шлем Шапка | | 1 шт. на 2 года | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур | | Каска защитная +150°C | | 1 шт. на 2 года | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты лица от теплового излучения | | Щиток защитный лицевой | | 1 шт. | |  | |  | |
|  | |  | 4.4.2 | | Ожог роговицы глаза работника горячими | Средства индивидуальной | | Очки защитные | | 1 шт. | |  | |  | |
|  | |  |  | | жидкостями и газами, а также тепловым излучением и воздействием открытого пламени | защиты лица от теплового излучения | | Щиток защитный | | 1 шт. | |  | |  | |
|  | |  | 4.4.3 | | Ожог кожных покровов и слизистых работника от воздействия искр и | Одежда специальная для защиты от искр и | | Костюм  По классам защиты | | 1 шт. | | Комбинезон по классам защиты | | 1 шт. | |
|  | |  |  | | брызг расплавленного металла и окалины | брызг расплавленного металла, окалины | |  | |  | | Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | Обувь специальная для защиты искр и брызг расплавленного металла, окалины | | Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники | | 12 пар | |
|  | |  |  | |  | Средства | | Подшлемник | | 1 шт. | | Пелерина | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | индивидуальной защиты головы: | |  | |  | | Шлем | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц | | Очки защитные Щиток защитный  в том числе с автоматическим светофильтром | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  | 4.4.4 | | Ожог кожных покровов и слизистых работника | Одежда для защиты от выплесков | | Костюм | | 1 шт. | | Комбинезон | | 1 шт. | |
|  | |  |  | | вследствие выплеска расплавленного металла | расплавленного металла | | Плащ | |  | | Плащ | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | Пелерина для защиты от выплесков расплавленного металла | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты рук от выплесков расплавленного металла | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники для защиты от выплесков расплавленного металла | | 12 пар | |
|  | |  |  | |  | Обувь специальная для защиты от контакта с нагретыми поверхностями | | Полуботинки Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур | | Каска защитная +150°C | | 1 шт. на 2 года | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц | | Очки защитные Щиток защитный в том числе с автоматическим светофильтром | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  | 4.4.5 | | Другие опасные события, связанные с получением ожога | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | |
| 4.5 | | Охлажденная поверхность, охлаждённая жидкость или газ | 4.5.1 | | Обморожение мягких тканей работника из-за контакта с поверхностью имеющую низкую температуру, с охлажденной жидкостью или газом | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от контакта с охлажденными поверхностями | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты ног для защиты от контакта с охлажденными поверхностями | |  | |  | | Наколенники | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды | | Галоши Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | или | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Обувь специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
| 4.6 | | Другие опасности, связанные с повышенными и пониженными температурами |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |
| 4.7 | | Низкая температура окружающей среды в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом | 4.7.1 | | Простудное заболевание работника из-за воздействия пониженной температуры воздуха, обморожения мягких тканей, в том числе мягких | Одежда специальная для защиты от пониженных температур, пониженных температур и ветра | | Костюм/комплект (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет) | | По климатическим поясам и классам защиты | | Комбинезон | | По климатическим поясам и классам защиты | |
|  | |  |  | | тканей конечностей |  | |  | |  | | Белье специальное утепленное (кальсоны/ панталоны утепленные, фуфайка, утепленная) | | 2 шт. | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | или | |  | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | Термобелье специальное (кальсоны/ панталоны, фуфайка) | | 2 шт. | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | Изделия носочно-чулочные | | 12 пар | |
|  | |  |  | |  | Обувь специальная для защиты от пониженных температур | | Ботинки Полусапоги Сапоги | | по климатическим поясам | | Обувь валяная | | по климатическим поясам | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | Унты (сапоги) меховые | | по климатическим поясам | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от пониженных температур | | Перчатки Рукавицы по климатическим поясам | | 4 пары | | Рукавицы меховые | | 1 пара на 2 года | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной | | Подшлемник | | 1 шт. | | Подшлемник меховой | | 1 шт. на 3 года | |
|  | |  |  | |  | защиты головы: головной убор для | | По климатическим поясам | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | защиты от пониженных | |  | |  | | Шапка | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | температур | |  | |  | | Шлем | | 1 шт. | |
| 4.8 | | Высокая температура окружающей среды, в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом | 4.8.1 | | Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений | | Костюм (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) | | 1 шт.  1 шт. | | Костюм (в том числе отдельными предметами: рубашка, сорочка, юбка) | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  |  | | облегченные | |  | | Комбинезон | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | Халат | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | облегченные  1 шт. | |  | |
|  | |  |  | |  | Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений | | Полуботинки (в том числе с перфорационными отверстиями) Полуботинки | | 1 пара | | Туфли (сабо) | | 1 пара | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от общих производственных загрязнений | |  | |  | | Кепка Бейсболка Колпак Козырек Косынка Пилотка | | 1 шт. | |
|  | |  | 4.8.2 | | Тепловой удар при длительном нахождении | Одежда для защиты от | | Костюм или | | 1 шт. | | Комбинезон | | 1 шт. | |
|  | |  |  | | в помещении с высокой | теплового излучения | | Плащ | | 1 шт. | |  | |  | |
|  | |  |  | | температурой воздуха; тепловой удар при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха; | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от теплового излучения | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники для защиты от теплового излучения | | 12 пар | |
|  | |  |  | |  | Обувь специальная для защиты от контакта с нагретыми поверхностями | | Полуботинки Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Головной убор для защиты от теплового излучения | | Шлем | | 1 шт. | | Подшлемник Шапка | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты лица от теплового излучения | | Щиток | | 1 шт. | |  | |  | |
| 4.9 | | Высокая влажность окружающей среды в рабочей зоне, в том числе, | 4.9.1 | | Воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, | Одежда специальная для защиты от воды | | Пальто полупальто плащ | | 1 шт. на 2 года | | Ветровка штормовка или | | 1 шт. на 2 года | |
|  | | связанная с климатом |  | | струй и капель жидкости |  | |  | |  | | куртка-накидка | | 1 шт. на 2 года | |
|  | |  |  | |  |  | | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  по классам защиты | |  | | Комбинезон  по классам защиты | |  | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | Перчатки Рукавицы  Водонепроницаемые | | 6 пар | | Нарукавники | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды | | Галоши Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | или | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Обувь специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
| 4.10 | | Низкая температура окружающей | 4.10.1 | | Заболевание работника из-за воздействия | Одежда специальная для | | Костюм (в том числе | | 1 шт. | | Комбинезон | | 1 шт. | |
|  | | среды и ветер на рабочем месте |  | | движения воздуха и (или) пониженной температуры | защиты от пониженных температур и ветра | | отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет) | | 1 шт. | | Одежда специальная для защиты от прохладной окружающей среды и ветра | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  |  | |  | |  | | или | |  | |
|  | |  |  | |  |  | | по климатическим поясам и классам защиты | |  | | Костюм (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет) | |  | |
|  | |  |  | |  | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от пониженных температур | | Подшлемник  по климатическим поясам | | 1 шт. | | Шапка или Шлем  по климатическим поясам  1 шт. | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | Дерматологи- ческие средства индивидуальной защиты защитного типа средства при негативном влиянии окружающей среды от воздействия низких температур, ветра | | Крем Лосьон Гель Спрей | | 600 мл. | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | Дерматологи- ческие средства индивидуальной защиты регенерирующего (восстанав- ливающего) типа | | Крем Лосьон Гель Спрей | | 600 мл. | |  | |  | |
|  | |  | 4.10.2 | | Другие опасные события, связанные с климатом в рабочей зоне | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 5. Опасности, связанные с недостатком кислорода | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Недостаток кислорода в воздухе рабочей зоны в замкнутых технологических емкостях, из-за вытеснения его другими газами или жидкостями | | 5.1.1 | Развитие гипоксии или удушья из-за недостатка кислорода | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на химически связанном кислороде или | | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухом или | | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородом или | | | Дыхательные аппараты  Самоспасатели | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие неавтономные с подачей чистого воздуха по шлангу/ магистрали | | | Дыхательные аппараты | |  | |  | |  |
| 5.2 | Недостаток кислорода в воздухе рабочей зоны при работе в подземных сооружениях | | 5.2.2 | Развитие гипоксии или удушья из-за недостатка кислорода | | Средства индивидуальной защиты органов изолирующие дыхания на химически связанном кислороде или | | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухом или | | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым кислородом или | | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания неавтономные с подачей чистого воздуха по шлангу/ магистрали | | | Дыхательные аппараты | |  | |  | |  |
| 5.3 | Другие опасности, связанные с недостатком кислорода в воздухе рабочей зоны | |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
|  | 6. Химические опасности | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1. | Вода и растворы нетоксичных веществ | | 6.1.1 | Повреждение здоровья работника вследствие контакта с водой и/или растворами нетоксичных веществ | | Одежда специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | | Фартук  Костюм | | 1 шт. | | Гидрокостюмы для работников морских платформ | | определяется документами изготовителя |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Обувь специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | | Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от химических факторов | | | Очки защитные, в том числе с покрытием от запотевания Очки защитные от грубо-дисперсных аэрозолей (пыли) | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. |
|  |  | |  |  | |  | | | Щиток защитный лицевой | | 1 шт. | |  | |  |
|  |  | | 6.1.2 | Другие опасные события, связанные с контактом с водой и растворами нетоксичных веществ | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | |
| 6.2 | Высокоопасные вещества | | 6.2.1 | Химические ожоги кожи при контакте с опасными веществами и/или поражение слизистых при контакте с опасными веществами и/или отравление организма при контакте с высокоопасными веществами и/или вдыхание | | Одежда специальная изолирующая для защиты от химических факторов (в том числе применяемая для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) или | | | Костюм изолирующий Комбинезон | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  | высокоопасных веществ и/или контакт с патогенными микроорганизмами | | Одежда специальная изолирующая для защиты от химических факторов (в том числе применяемый для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) с принудительной подачей воздуха и/или | | | Комбинезон изолирующий с принудительной подачей воздуха | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ и/или | | | Комбинезон | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Одежда специальная ограниченного срока использования для защиты от токсичных веществ | | | Комбинезон | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты рук от биологических факторов (микроорганизмов) | | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники | | 12 пар |
|  |  | |  |  | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от кислот или | | | Сапоги Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от щелочей | | | Сапоги Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов | | | Противоаэрозольные и противоаэрозольные | | определяется документами изготовителя | | Респиратор | | определяется документами изготовителя |
|  |  | |  |  | | дыхания фильтрующего типа противо- аэрозольные или | | | с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | |  | | Противогаз | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа Противогазоаэрозольные (комбинированные)  или | | | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэ-розольные, противогазовые, противогазоаэ-розольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие с принудительной подачей воздуха | | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов изолирующие дыхания на химически связанном кислороде - | | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | или | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухом | | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | или | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым кислородом | | | Дыхательные аппараты Самоспасатели | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | или | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие неавтономные с подачей чистого воздуха по шлангу/ магистрали | | | Дыхательные аппараты | |  | |  | |  |
| 6.3 | Растворы кислот, щелочей, смазочно- охлаждающих жидкостей на водной основе, | | 6.3.1 | Дерматиты, химические ожоги и другие воздействия на кожные покровы работника кислот, щелочей, | | Одежда специальная для защиты от химических | | | Костюм для защиты от растворов кислот или | | 1 шт. | | Фартук для защиты от растворов кислот или | | 1 шт. |
|  | щелочемасляных эмульсий | |  | смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочемасляных эмульсий | | факторов: щелочей и/или растворов кислот | | | Комбинезон для защиты от растворов кислот и/или | | 1 шт. | | Фартук для защиты от щелочей | | 1 шт. |
|  |  | |  |  | |  | | | Костюм для защиты от щелочей или | | 1 шт. | | Халат для защиты от растворов кислот Или | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | Комбинезон для защиты от щелочей | | 1 шт. | | Халат для защиты от щелочей | |  |
|  |  | |  |  | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от кислот | | | Сапоги Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | |  |  | | или | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от щелочей | | | Сапоги Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов: растворов кислот | | | Перчатки, в том числе перчатки камерные Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники | | 12 пар |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от химических факторов | | | Очки закрытого или открытого типа | | 1 шт. | | Щиток | | 1 шт. |
| 6.4 | Повышенная концентрация паров вредных жидкостей, газов в воздухе | | 6.4.1 | Вдыхание работником паров вредных жидкостей, газов (а также пыли, тумана, | | Средства индивидуальной защиты органов | | | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной | | определяется документами изготовителя | | Респиратор | | определяется документами изготовителя |
|  | рабочей зоны (а также пыль, туман, дым) | |  | дыма); поражение легких от вдыхания вредных паров или газов; поражение слизистых оболочек дыхательных путей от вдыхания вредных паров или | | дыхания фильтрующие | | | защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - | |  | | Противогаз | |  |
|  |  | |  | газов | |  | | | фильтрующие полумаски | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | Изолирующие лицевые части (маски, | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо- газоаэрозольные (комбинированные) | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | для средств индивидуальной защиты | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха Фильтрующие самоспасатели | |  | |  | |  |
| 6.5 | Вещества, способные вызвать химический ожог роговицы глаза | | 6.5.1 | Химический ожог роговицы глаза работника из-за попадания опасных веществ в глаза | | Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов | | | Очки закрытого типа | | 1 шт. | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | |  | | Средства оказания первой помощи | | Жидкость для промывания глаз | | определяется документами изготовителя |
| 6.6 | Токсичные пары, газы, аэрозоли, выделяемые при нагревании или горении, не связанном с технологическим процессом | | 6.6.1 | Вдыхание работником токсичных паров, газов, аэрозолей, образовавшихся при нагревании веществ, при их горении, в том числе при | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные | | | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые | | определяется документами изготовителя | | Респиратор  Противогаз | | определяется документами изготовителя |
|  | производства, в том числе при | |  | пожаре | | или | | | совместно со сменными | |  | |  | |  |
|  | пожаре | |  |  | | Средства | | | фильтрами) | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | индивидуальной | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | |  |  | | защиты органов дыхания фильтрующего типа Противо- газоаэрозольные (комбинированные) | | | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противогазовые, противогазо- аэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | Фильтрующие самоспасатели | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  |  | |  |  | |  | | | Противаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
| 6.7 | Нефть, | | 6.7.1 | Дерматиты вследствие | | Одежда | | | Костюм | | 1 шт. | | Комбинезон | | 1 шт. |
|  | нефтепродукты, смазочные масла, | |  | воздействия на кожные покровы | | специальная для защиты от нефти | | |  | |  | | Плащ | | 1 шт. на 2 года |
|  | воздействующие на кожные покровы | |  | работника технических (смазочных) масел, нефти и/или нефтепродуктов | | и/или нефтепродуктов | | |  | |  | | Одежда специальная ограниченного срока использования для защиты от токсичных веществ | | определяется документами изготовителя |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты рук от нефти и нефтепродуктов | | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники | | 12 пар |
|  |  | |  |  | | Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов | | | Ботинки, Полуботинки, Сапоги, Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  |  | |  |  | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от нефти и/или нефтепродуктов и жиров | | | Сапоги, Полусапоги | | 1 пара | |  | |  |
| 6.8 | Чистящие и обеззараживающие, дезинфицирующие вещества | | 6.8.1 | Дерматиты, вследствие воздействия на кожные покровы чистящих и обеззараживающих, дезинфицирующих веществ | | Одежда специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  и/или  Фартук | | 1 шт. | | Одежда специальная ограниченного срока использования для защиты от токсичных веществ | | определяется документами изготовителя |
|  |  | |  |  | | Средства индивидуальной защиты органов рук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | |  | |  |
| 6.9 | Другие опасности, связанные с воздействием химического фактора на работника | |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| 7. Опасность воздействия повышенной концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | | Пыль в воздухе рабочей зоны | 7.1.1 | | Негативное воздействия пыли на глаза работника | | Средства индивидуальной защиты глаз от механических воздействий, газов и мелкодисперсных аэрозолей | Очки защитные закрытые | | 1 шт. | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | или |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты глаз от механических воздействий, от грубодисперсных аэрозолей (пыли) | Очки защитные закрытые | | 1 шт. | |  | |  | |
|  | |  | 7.1.2 | | Негативное воздействия пыли на органы дыхания | | Средства индивидуальной защиты органов | Противоаэрозольные и противоаэрозольные | | определяется документами изготовителя | | Респиратор | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | | дыхания фильтрующего типа противоаэ- розольные | с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | |  | | Противогаз | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо- газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  | 7.1.3 | | Негативное воздействия пыли на кожу (дерматиты) | | Одежда специальная для защиты от нетоксичной пыли | Костюм, в том числе с головным убором | | 1 шт. | | Одежда специальная ограниченного срока использования комбинезон, в том числе с головным убором | | определяется документами изготовителя 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от нетоксичной пыли | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | |  | |  | |
| 7.2 | | Взвеси вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны | 7.2.1 | | Негативное воздействие воздушных взвесей вредных химических веществ на | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания | Противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства | | определяется документами изготовителя | | Фильтрующие самоспасатели | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | | организм работника | | фильтрующего типа противоаэ-розольные, противогазо-аэрозольные (комбини- рованные) | индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | |  | | Респиратор  Противогаз | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | |  | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо- газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ | Костюм, в том числе с головным убором | | 1 шт. | | Одежда специальная ограниченного срока использования | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | |  |  | |  | | Комбинезон, в том числе с головным убором | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты глаз от механических воздействий, газов и мелкодисперсных аэрозолей | Очки защитные закрытые | | 1 шт. | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | или |  | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты глаз от механических воздействий, от грубодисперсных аэрозолей (пыли) |  | |  | |  | |  | |
| 7.3 | | Аэрозоли, воздушные взвеси, содержащие смазочные масла, чистящие и обезжиривающие вещества в воздухе рабочей зоны | 7.3.1 | | Воздействия на органы дыхания работников воздушных взвесей, содержащих смазочные масла, чистящие и обезжиривающие вещества | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противо- аэрозольные, противо- газоаэрозольные (комбинированные) | Противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | | определяется документами изготовителя | | Респиратор  Противогаз | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | |  | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо- газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
| 7.4 | | Другие опасности, связанные с воздействием АПФД на работника |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |
| 8. Опасность воздействия биологического фактора (микроорганизмы, насекомые, паукообразные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | | Наличие микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в окружающей среде: воздухе, воде, на поверхностях | 8.1.1 | | Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях | | Одежда специальная изолирующая для защиты от химических факторов (в том числе применяемая для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | Комбинезон | | определяется документами изготовителя | | Одежда специальная ограниченного срока использования | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) |  | |  | | Перчатки | | 12 пар | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты | | определяется документами изготовителя | | Респиратор  Противогаз | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | | или | органов дыхания с фильтрующей | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания | лицевой частью - фильтрующие полумаски | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | фильтрующего типа Противо- газоаэрозольные (комбинированные) | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо- газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Фильтрующие самоспасатели | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
| 8.2 | | Патогенные микроорганизмы | 8.2.1 | | Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов | | Одежда специальная изолирующая для защиты от химических факторов (в том числе применяемая для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | Комбинезон | | определяется документами изготовителя | | Одежда специальная ограниченного срока использования | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) |  | |  | | Перчатки | | 12 пар | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты | | определяется документами изготовителя | | Респиратор  Противогаз | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | | или | органов дыхания с фильтрующей | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания | лицевой частью - фильтрующие полумаски | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | | фильтрующего типа Противо- газоаэрозольные (комбинированные) | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо- газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
| 8.3 | | Наличие на рабочем месте паукообразных и кровососущих насекомых, способных являться переносчиками | 8.3.1 | | Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, | | Одежда специальная от вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых | Костюм, в том числе в комплекте с головным убором | | 1 комп. | | Комбинезон, в том числе в комплекте с головным убором | | 1 комп. | |
|  | | тяжелых инфекций |  | | переносчиками которых они являются | | Обувь специальная для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) |  | |  | | Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 шт. | |
|  | |  |  | |  | | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от биологических факторов (кровососущих насекомых) |  | |  | | Накомарник Сетка наголовная | | 1 шт. | |
| 8.4 | | Другие опасности, связанные с воздействием биологического фактора на работника | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | | |
| 9. Опасность физических перегрузок | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | | Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей | 9.1.1 | | Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей | | Средства индивидуальной защиты опорно- двигательного аппарата от статических нагрузок (от утомляемости) |  | |  | | Поддер- живающий ремень для живота и поясницы  Промышленные экзоскелеты  Наколенники | | определяется документами изготовителя | |
| 9.2 | | Физические перегрузки при стереотипных рабочих движениях, а также при статических нагрузках | 9.2.1 | | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках от стереотипных рабочих движений, а также при статических нагрузках | | Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата от статических нагрузок (от утомляемости) |  | |  | | Поддер- живающий ремень для живота и поясницы  Промышленные экзоскелеты | | определяется документами изготовителя | |
| 9.3 | | Физические перегрузки при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30° | 9.3.1 | | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках в следствии перегрузок при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30° | | Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата от статических нагрузок (от утомляемости) |  | |  | | Поддер- живающий ремень для живота и поясницы  Промышленные экзоскелеты | | определяется документами изготовителя | |
| 9.4 | | Другие опасности, связанные с физической перегрузкой |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |
| 10. Опасность воздействия повышенного уровня шума | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | | Повышенный уровня шума и другие неблагоприятные характеристики | 10.1.1 | | Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, вследствие воздействия | | Средства индивидуальной защиты органа слуха | Противошумные наушники и их комплектующие | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | | шума |  | | повышенного уровня шума и других | |  | или | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | | неблагоприятных характеристик шума | |  | Противошумные вкладыши (беруши) | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Выбираются в зависимости от уровня шума на рабочем месте с учетом необходимости коммуникации и возможности слышать звук специальных и аварийных сигналов и шум потенциально опасных машин и механизмов | |  | |  | |  | |
| 10.2 | | Повышенный (низкочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный | 10.2.1 | | Негативное воздействие повышенного (низкочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (воздушный | | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий | Перчатки | | 12 пар | |  | |  | |
|  | | ультразвук) |  | | и контактный ультразвук) на работника | | Средства индивидуальной защиты органа слуха | Противошумные наушники и их комплектующие | | определяется документами изготовителя | | Шлемофон летный | | определяется документами изготовителя | |
|  | |  |  | |  | |  | или | |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Противошумные вкладыши (беруши) | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | Выбираются в зависимости от уровня шума на рабочем месте с учетом необходимости коммуникации и возможности слышать звук специальных и аварийных сигналов и шум потенциально опасных машин и механизмов | |  | |  | |  | |
| 10.3 | | Другие опасности, связанные с повышенным уровнем шума в рабочей зоне |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11. Опасность от воздействия повышенной вибрации | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Повышенная вибрация при использовании ручных механизмов | | 11.1.1 | | Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев) | | Средства индивидуальной защиты рук от вибрации | | Перчатки Рукавицы  Выбираются по уровням защиты при контактных колебаниях | | определяется документами изготовителя, но не менее 6 пар | | Митенки Выбираются по уровням защиты при контактных колебаниях | | определяется документами изготовителя | |
| 11.2 | Повышенная общая вибрация | | 11.2.1 | | Воздействие общей вибрации на тело работника | | Обувь специальная для защиты от вибрации | | Полуботинки с перфорацией Полуботинки Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | | Антивибра- ционные коврики | | определяется документами изготовителя, но не менее 1 шт. | |
| 11.3 | Другие опасности, связанные с воздействием повышенной вибрации | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
| 12. Опасность, связанная с освещением/контрастностью в рабочей зоне | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Недостаточная видимость (различимость) работника для других лиц, в том числе управляющих опасными машинами, механизмами | | 12.1.1 | | Получение работником травм (механических) в связи с недостаточной различимостью работника | | Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | | Костюм Комбинезон Плащ Жилет | | 1 шт. | |  | |  | |
| 12.2 | Повышенная яркость света | | 12.2.1 | | Повреждение органов зрения работника вследствие повышенной яркости света (фотоофтальмия) | | Средства индивидуальной защиты глаз от слепящей яркости и от ультрафиоле- тового излучения | | Очки защитные открытые с затемненной линзой | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от общих производственных загрязнений | |  | |  | | Кепка Бейсболка Козырек Шляпа | | 1 шт. | |
| 12.3 | Пониженная контрастность | | 12.3.1 | | Травма работника вследствие повышенной контрастности | | Средства индивидуальной защиты глаз от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания | | Очки защитные открытые (с желтыми линзами) | | 1 шт. | | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  | | Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | | Костюм Комбинезон Плащ Жилет | | 1 шт. | |  | |  | |
| 12.4 | Другие опасности, связанные с воздействием световой среды | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
| 13. Опасности, связанные с воздействием повышенного уровня неионизирующих излучений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Электростатические поля | | 13.1.1 | | Воздействие на организм работника электростатического поля | | Одежда специальная для защиты от воздействия статического электричества | | Костюм  Комбинезон | | 1 шт. | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от воздействия статического электричества | | Перчатки | | 12 пар | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Обувь специальная для защиты от статического электричества | | Ботинки Полуботинки Сапоги Полусапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Браслет антиэлектро- статический Кольцо антиэлектро- статическое | | 2 шт. | |
| 13.2 | Электромагнитные поля | | 13.2.1 | | Воздействие на организм работника электромагнитного поля | | Комплект для защиты от воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона | | Комплектность: Экранирующий комбинезон с капюшоном и защитным экраном - 1 шт. Экранирующие перчатки - 2 пары Экранирующие носки - 4 пары | | 1 на 1,5 года | |  | |  | |
| 13.3 | Электрические поля промышленной частоты | | 13.3.1 | | Воздействие на организм работника электрического поля промышленной частоты | | Комплект для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты | | Комплектность Накасник экранирующий Куртка экранирующая Полукомбинезон/ брюки экранирующие Перчатки экранирующие Ботинки экранирующие | | 1 на 1,5 года | |  | |  | |
| 13.4 | Тепловое излучение | | 13.4.1 | | Ожоги кожных покровов и слизистых оболочек работника | | Одежда для защиты от теплового излучения | | Костюм | | 1 шт. | | Комбинезон Плащ | | 1 шт. | |
|  |  | |  | | в следствии воздействия теплового излучения | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от теплового излучения | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники для защиты от теплового излучения | | 12 пар | |
|  |  | |  | |  | | Обувь специальная для защиты от контакта с нагретыми поверхностями | | Полуботинки, Ботинки, Полусапоги, Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Головной убор для защиты от теплового излучения | | Подшлемник | | 1 шт. | | Шапка Шлем | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты лица от теплового излучения | | Щиток | | 1 шт. | |  | |  | |
| 13.5 | Лазерное излучение | | 13.5.1 | | Ожоги кожных покровов и слизистых оболочек работника в следствии воздействия лазерного излучения | | Средства индивидуальной защиты глаз от лазерных излучений | | Очки защитные открытые | | 1шт. | |  | |  | |
| 13.6 | Ультрафиолетовое излучение | | 13.6.1 | | Ожоги роговицы глаза и кожных покровов работника вследствие воздействия ультрафиолетового излучения | | Средства индивидуальной защиты глаз от ультрафиолета | | Очки защитные открытые | | 1шт. | |  | |  | |
| 13.7 | Другие опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
| 14. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Гамма-излучение | | 14.1.1 | | Проявление лучевой болезни и других проявлений у работника вследствие воздействия гамма-излучения | | Одежда специальная для защиты от радиационных факторов | | Комбинезон изолирующий для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | Одежда специальная для защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений | | Комбинезон изолирующий для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Обувь специальная для защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений | | Ботинки | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений | | Перчатки, в том числе перчатки камерные | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от ионизирующих излучений | | Очки защитные  Щиток защитный лицевой | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания от радиоактивных веществ | | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие | | определяется документами изготовителя | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на химически связанном кислороде (дыхательные аппараты, самоспасатели) | | определяется документами изготовителя | |
|  |  | |  | |  | |  | | полумаски Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | |  | | или Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухом (дыхательные аппараты, самоспасатели) или | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противо- аэрозольные, противогазовые, противо- газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым кислородом (дыхательные аппараты, самоспасатели) | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | Фильтрующие самоспасатели | |  | | Респиратор Противогаз | | определяется документами изготовителя | |
| 14.2 | Рентгеновское излучение | |  | |  | | Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений | | Фартук | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений | | Перчатки, в том числе перчатки камерные | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица защитные от ионизирующих излучений | | Очки защитные  Щиток защитный лицевой | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
| 14.3 | Альфа-, бета-излучение, электронное или ионное и нейтронов излучение | | 14.3.1 | | Проявление лучевой болезни и других проявлений у работника вследствие альфа-, бета-излучений, электронного | | Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений | | Комбинезоны изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | | или ионного и нейтронного излучения | | Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений | | Перчатки, в том числе перчатки камерные | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ | | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие | | определяется документами изготовителя | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на химически связанном кислороде (дыхательные аппараты, самоспасатели) | | определяется документами изготовителя | |
|  |  | |  | |  | |  | | полумаски | |  | | Или | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | или | |  | | Средства | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | | определяется документами изготовителя | | индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухом (дыхательные аппараты, самоспасатели) или Средства индивидуальной | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противо- аэрозольные, противогазовые, противо- газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной | | определяется документами изготовителя | | защиты органов дыхания изолирующие со сжатым кислородом (дыхательные аппараты, самоспасатели) | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | | защиты или Фильтрующие самоспасатели | |  | | Респиратор Противогаз | | определяется документами изготовителя | |
| 14.4 | Другие опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
| 15. Опасность нанесения увечий животными (млекопитающими, птицами, рыбами) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Дикие или домашние животные | | 15.1.1 | | Последствия укуса работника животным | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | | Рукавицы Перчатки | | 12 пар | |  | |  | |
|  |  | | 15.1.2 | | Заражение работника в следствии прямого контакта с животными | | Дераматологи- ческие средства индивидуальной защиты защитного типа: средства для защиты от воздействия биологических факторов (микро- организмов): с анти- бактериальным (антимикробным) действием | | Спрей Гель | | 1200 мл | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Дераматологи- ческие средства индивидуальной защиты защитного типа: средства для защиты от воздействия биологических факторов (микро- организмов): с противогрибковым (фунгицидным) действием) | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники для защиты от\* | | 12 пар | |
| \* Текст документа соответствует оригиналу. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.2 | Другие опасности, связанные с воздействием животных на работника | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
| 16. Опасность негативного воздействия растений | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Пыльца, фитонциды и другие вещества, выделяемые растениями | | 16.1.1 | | Дерматиты и аллергические реакции работника вследствие воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противо- газоаэрозольные | | Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | | определяется документами изготовителя | | Респиратор Противогаз | | определяется документами изготовителя | |
|  |  | |  | |  | | (комбинированные) | | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | ; | | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противо- аэрозольные) для средств индивидуальной защиты | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Одежда специальная ограниченного срока использования | | определяется документами изготовителя | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | | Перчатки | | 12 пар | | Нарукавники | | 12 пар | |
|  |  | |  | |  | | или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | |  | |  | |
| 16.2 | Растения, выделяющие вещества, приводящие к ожогам | | 16.2.1 | | Дерматиты и аллергические реакции, ожоги кожных покровов и слизистых оболочек работника вследствие воздействия растений, выделяющих вещества, | | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений | | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | | 1 шт. | | Одежда специальная ограниченного срока использования | | определяется документами изготовителя. | |
|  |  | |  | | приводящие к ожогам | |  | |  | |  | | Комбинезон | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  | | Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений | | Полуботинки с перфорацией Полуботинки Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | и/или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от общих производственных загрязнений | | Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | | Перчатки | | 12 пар | | Нарукавники | | 12 пар | |
|  |  | |  | |  | | или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты глаз и лица для защиты от брызг жидкостей | | Очки | | 1 шт. | | Щиток | | 1 шт. | |
| 16.3 | Растения с листьями и стеблями, способными повредить кожу | | 16.3.1 | | Механические повреждения кожных покровов работника растениями с листьями и стеблями | | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений | | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | | 1 шт. | | Одежда специальная ограниченного срока использования | | определяется документами изготовителя | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | Комбинезон | | 1 шт. | |
|  |  | |  | |  | | Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений | | Полуботинки с перфорацией Полуботинки Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | и/или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от общих производственных загрязнений | | Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | | Перчатки | | 12 пар | | Нарукавники | | 12 пар | |
|  |  | |  | |  | | или | |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от общих производственных загрязнений | |  | |  | | Кепка бейсболка косынка шляпа | | 1 шт. | |
| 16.4 | Другие опасности, связанные с воздействием растений | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
| 17. Опасность, связанная с пожаром | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.1 | Наличие в атмосфере дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | |  | | Гипоксия, удушье, вследствие вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре | | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противо- газоаэрозольные (комбинированные) | | Фильтрующие самоспасатели | | определяется документами изготовителя | |  | |  | |
| 17.2 | Другие опасности, связанные с пожаром | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| 18. Опасности, связанные с транспортными средствами | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.1 | | Транспортное средство, в том числе погрузчик | |  | | Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства | | Одежда сигнальная повышенной видимости | | Костюм Комбинезон Плащ Жилет | | 1 шт. | |  | |  |
|  | |  | |  | | Механические травмы работника вследствие, раздавливания между двумя сближающимися транспортными средствами | | Одежда сигнальная повышенной видимости | | Костюм Комбинезон Плащ Жилет | | 1 шт. | |  | |  |
| 18.2 | | Другие опасности, связанные с транспортными средствами | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |
| 19. Опасности, связанные с работой во взрывопожароопасной среде | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.1 | | Горючие вещества способные к самовозгоранию | | 19.1.1 | | Ожог кожных покровов работника по причине самовозгорания горючих веществ | | Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени и статического электричества | | Костюм | | 1 шт. | | Комбинезон | | 1 шт. |
|  | |  | |  | |  | | Обувь специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, статического электричества и от контакта с нагретыми поверхностями | | Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 пара | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники | | 12 пар |
|  | |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур | | Каска защитная до+150°C | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени | | Подшлемник | | 1 шт. | | Шлем Шапка | | 1 шт. |
| 19.2 | | Наличие огнеопасных веществ на рабочем месте, способных взорваться при действии открытого пламени, в том числе при пожаре | | 19.2.1 | | Ожог кожных покровов работника по причине взрыва огнеопасных веществ при пожаре | | Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени | | Костюм | | 1 пара | | Комбинезон | | 1 шт. |
|  | |  | |  | |  | | Обувь специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени и от контакта с нагретыми поверхностями | | Ботинки Полусапоги Сапоги | | 1 шт. на 2 года | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени | | Перчатки Рукавицы | | 12 пар | | Нарукавники | | 12 пар |
|  | |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур | | Каска защитная до+150°C | | 1 шт. на 2 года | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени | | Подшлемник | | 1 шт. на 2 года | | Шлем Шапка | | 1 шт. на 2 года |
| 19.3 | | Ударная волна от взрыва | |  | | Повреждения работника вследствие действия ударной волны | | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур | | Каска защитная | | 1 шт. на 2 года | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | Средства индивидуальной защиты органа | | Противошумные наушники и их комплектующие | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | слуха | | или | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | Противошумные вкладыши (беруши) | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  | | Выбираются в зависимости от уровня шума на рабочем месте с учетом необходимости коммуникации и возможности слышать звук специальных и аварийных сигналов и шум потенциально опасных машин и механизмов | |  | |  | |  |
| 19.4 | | Другие опасности, связанные с работой во взрывопожаро- опасной среде | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |
| 20. Опасность, связанная с загрязнением одежды специальной | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.1 | | Трудносмываемые загрязнители | |  | | Воздействием трудно смываемых загрязнителей на кожу работника, в том числе в связи с выходом из строя одежды специальной многократного применения | | Одежда специальная ограниченного срока использования | | Комбинезон | | определяется документами изготовителя | |  | |  |
| 20.2 | | Другие опасности, связанные с загрязнением одежды специальной | |  | | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя | | | | | | | | | | |