Приложение № 2
к приказу Министерства труда
и социального развития
Российской Федерации
от 29 октября 2021 года № 767н

**Единые типовые нормы выдачи средств индивидуальной защиты в зависимости от идентифицированных опасностей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п**  | **Опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, а также факторы окружающей среды или трудового процесса, способные привести к травме или профессиональному заболеванию**  |  | **Опасные события, представляющие угрозу жизни и здоровью работников**  | **Тип, группа, подгруппа средств индивидуальной защиты, обязательных к выдаче**  | **Возможная конструкция средств индивидуальной защиты, дополнительные элементы конструкции**  | **Нормы выдачи средств индивидуальной защиты на год (штуки, пары, комплекты, мл)** | **Средства индивидуаль-ной защиты, выдаваемые дополнительно к обязательным по результатам оценки профес-сиональных рисков**  | **Нормы выдачи средств индивидуальной защиты, выдаваемых дополнительно, на год (штуки, пары, комплекты, мл)** |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  |
| 1. Механические опасности  |
| 1.1  | Скользкие, обледенелые, зажиренные, мокрые поверхности  | 1.1.1  | Падение работника из-за потери равновесия при поскальзывании при передвижении  | Обувь специальная для защиты от скольженияили  | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапогиПолуботинки с перфорацией  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от скольжения  | СапогиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
| 1.2  | Перепад высот, отсутствие ограждения на высоте  | 1.2.1  | Падение работника с высоты, в том числе при выполнении альпинистских работ  | Средства индивидуальной защиты от падения с высоты  | Пояс предохранительный, его составные части и комплектующие к нему | Определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Привязи страховочные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Привязи спасательные Привязи и стропы для удерживания и позиционирования |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Привязи для положения сидя |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Стропы (в том числе с амортизаторами) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Соединительные элементы |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Анкерные устройства |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства защиты втягивающего типа |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Устройство для спуска |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Устройства для подъема |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Петли спасательные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Канаты с сердечником низкого растяжения |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Канаты страховочные |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии  |  |  |  |
| 1.3  | Груз, инструмент или предмет, перемещаемый или поднимаемый, в том числе на высоту  | 1.3.1  | Удар работника или падение на работника предмета, тяжелого инструмента или груза, упавшего при перемещении или подъеме  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов (сапоги, полусапоги) для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | СапогиПолусапогиНаличие ударопрочного подноска 200 Дж  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий  | Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  | Каска шахтерская  | 1 шт. на 2 года  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий  | ПерчаткиНаличие противоударных накладок  | 12 пар  |  |  |
| 1.4  | Плохо или неправильно закрепленные детали или заготовки  | 1.4.1  | Удар работника деталями или заготовками, которые могут отлететь из-за плохого или неправильного закрепления  | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий  | Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  | Каска шахтерская  | 1 шт. на 2 года  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
| 1.5  | Вращающиеся или движущие детали оборудования или инструменты  | 1.5.1  | Удар работника инструментом при неправильной эксплуатации, удар вращающимися или движущимися частями оборудования  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | СапогиПолусапогиНаличие ударопрочного подноска 200 Дж  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий  | Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  | Каска шахтерская  | 1 шт. на 2 года  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий  | ПерчаткиНаличие противоударных накладок  | 12 пар  |  |  |
| 1.6  | Осколки оборудования, деталей, инструмента, стекла  | 1.6.1  | Удар и/или порез работника отлетающими осколками оборудования, деталей, инструмента, стекла, в том  | Одежда специальная для защиты от механических воздействий (порезов) | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  | 1 шт. | ФартукКомбинезон  | 1 шт.1 шт. |
|  |  |  | числе оконного  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | СапогиПолусапогиНаличие ударопрочного подноска 200 ДжНаличие проколо-защитной стельки 1200 H  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов) | РукавицыПерчатки  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий  | Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотеванияНе менее 1F | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
| 1.7  | Упругий элемент применяемых материалов или оборудования, или конструкций  | 1.7.1  | Удар работника упругим элементом применяемого материала, оборудования или конструкции в результате их деформации  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F  | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |   |  | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | СапогиПолусапогиНаличие ударопрочного подноска 200 Дж  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий  | ПерчаткиНаличие противоударных накладок  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной  | Каска защитная | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | защиты головы от механических воздействий  | Каскетка защитная  | 1 шт. |  |  |
| 1.8  | Предметы и элементы  | 1.8.1  | Столкновение работника с  | Средства индивидуальной  | Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  | Каска шахтерская  | 1 шт. на 2 года  |
|  | конструкции, расположенные на путях следования, в том числе из-за  |  | неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути  | защиты головы от механических воздействий  | Каскетка защитная  | 1 шт. |  |  |
|  | неправильной организации рабочего места  |  | следования  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | СапогиПолусапогиНаличие ударопрочного подноска 200 Дж  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | 1 шт.  | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
| 1.9  | Другие опасности, связанные с получением работником удара  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утвержденными приказом Минтруда России от 29 октября 2021 г. № 766н (зарегистрирован Минюстом России декабря 2021 г., регистрационный N \_\_\_\_\_) (далее - Правила), и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 1.10  | Неподвижная или подвижная, в том числе вращающаяся колющая поверхность (острие) | 1.10.1  | Укол или прокол мягких тканей работника, из-за натыкания на неподвижную колющую поверхность (острие), в том числе штыри, арматуру, | Одежда специальная для защиты от механических воздействий (проколов) | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  | 1 шт. | ФартукКомбинезон  | 1 шт.1 шт. |
|  |  |  |  углы, анкерные устройства и другие, а также в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов и машин  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов) | СапогиПолусапогиНаличие проколо-защитной стельки 1200H  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | РукавицыПерчатки  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной  | Каска защитная | 1 шт. на 2 года  | Каска шахтерская  | 1 шт. на 2 года  |
|  |  |  |  | защиты головы от механических воздействий  | Каскетка защитная  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее F1 | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
| 1.11  | Другие опасности, связанные с получением работником колотой раны или прокола  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 1.12  | Подвижные части машин и механизмов  | 1.12.1  | Затягивание в подвижные части машин и механизмов одежды, волос и отдельных частей тела работника  | Одежда специальная для защиты от возможного захвата движущимися  | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  | 1 шт. | Нарукавники  | определяется документами изготовителя |
|  |  |  |  | частями механизма  |   |  | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) |  |  | ПодшлемникШапочкаКолпакКосынкаШапкаБерет  | 1 шт. |
| 1.13  | Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и агрегаты  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.14  | Абразивные материалы, в том числе необработанная  | 1.14.1  | Воздействие движущегося и неподвижного абразивного  | Одежда специальная для  | Костюм, в том числе отдельными  | 1 шт. | Фартук | 1 шт. |
|  | древесина (в том числе вертикальные  |  | элемента, необработанной древесины на кожу  | защиты от механических воздействий (истирания) | предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  |  | Комбинезон  | 1 шт. |
|  | и горизонтальные поверхности) |  | работника, проникновение заноз под кожу  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (истирания) | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (истирания) | СапогиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (истирания) | РукавицыПерчатки  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной  | Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  | Шлем пескоструйщика  | определяется документами  |
|  |  |  |  | защиты головы для защиты от механических воздействий (истирания и/или ударов) | Каскетка защитная  | 1 шт. | (абразиво-струйщика)Сменные элементы (защитные стекла)Подшлемник, кепка, бейсболка (только при отсутствии риска боковых и перфорирующих ударов) | изготовителя  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
| 1.15  | Другие опасности, связанные с трением или абразивным воздействием при соприкосновении  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 1.16  | Движущиеся режущие части механизмов, машин  | 1.16.1  | Порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в результате воздействия движущихся режущих частей механизмов, | Одежда специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  | 1 шт. | ФартукКомбинезон  | 1 шт.1 шт. |
|  |  |  | машин  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов (сапоги, полусапоги) для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | СапогиПолусапогиНаличие проколо-защитной стельки 1200 H  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов) | РукавицыПерчатки  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий  | Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
| 1.17  | Острые кромки и заусенцы  | 1.17.1  | Порез мягких тканей работника в результате воздействия острых кромок и заусенцев  | Одежда специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  | 1 шт. | ФартукКомбинезон  | 1 шт.1 шт. |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов)или  | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | СапогиПолусапогиНаличие проколо-защитной стельки 1200 H  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов) | РукавицыПерчатки  | 12 пар  |  |  |
| 1.18  | Дисковые ножи, дисковые пилы и  | 1.18.1  | Порез мягких тканей или ампутация  | Одежда специальная для  | Костюм, в том числе отдельными  | 1 шт. | Фартук | 1 шт.  |
|  | другое (кроме ножей поварских) |  | отдельных частей тела работника в результате воздействия острого режущего  | защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  |  | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  | инструмента (дисковые ножи,  дисковые пилы и другое (кроме ножей поварских) | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов (сапоги, полусапоги) для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | СапогиПолусапогиНаличие проколо-защитной стельки 1200 H  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействии (порезов) | РукавицыПерчатки  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы от механических воздействий  | Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее 1F | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | или |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
| 1.19  | Ножи и приспособления, применяемые при обвалке  | 1.19.1  | Порез мягких тканей или ампутация  | Средства индивидуальной  |  |  | Перчатка  | 1 шт. |
|  | мяса  |  | отдельных частей тела работника в результате  | защиты рук длязащиты от  |  |  | Фартук  | 1 шт. |
|  |  |  | воздействия острого режущего инструмента (обвалка мяса и другое) | механических воздействий (порезов).  |  |  | Разделенный фартук  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Перчатки и/илиЗащитные  |  |  | Защитные брюки  | 1 шт. |
|  |  |  |  | приспособления  |  |  | Защитная куртка  | 1 шт. |
|  |  |  |  | кольчужные  |  |  | Защитная поверхность  | 1 шт. |
| 1.20  | Ручная цепная пила  | 1.20.1  | Порез мягких тканей или ампутация отдельных частей тела работника в результате воздействия ручной цепной пилы  | Одежда специальная для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой  |  |  | Защитные приспособления (накидка, пелерина, съемный рукав, части брюк, щитки для голени и бедра, гетры) | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой:БотинкиПолусапогиСапоги | 1 пара  |
|  |  |  |  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от режущего воздействия ручной цепной пилой:Перчатки  | 12 пар  |
| 1.21  | Металлическая стружка с острыми кромками, возникающая при механической обработке металлических  | 1.21.1  | Порез мягких тканей или ампутация, или повреждение отдельных частей тела работника острыми кромками металлической стружки (при  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов) | РукавицыПерчатки  | 12 пар  |  |  |
|  | заготовок и деталей  |  | механической обработке металлических заготовок и деталей) | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания не менее F1 | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой от механических воздействий (ударов твердых частиц), в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
| 1.22  | Стеклянные, фарфоровые или керамические предметы, а также пластиковые изделия острыми кромками  | 1.22.1  | Порез мягких тканей работника разбившимися стеклянными, фарфоровыми и/или керамическими предметами, а также пластиковыми изделиями с острыми краями  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (порезов) | РукавицыПерчатки  | 12 пар  |  |  |
| 1.23  | Другие опасности, связанные с порезом частей тела работника  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 1.24  | Мелкие стружки, мелкие осколки, крупнодисперсная пыль  | 1.24.1  | Попадание в глаза работника стружки, мелких осколков, крупнодисперсной пыли  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные, в том числе с покрытием от запотеванияОчки защитные от грубодисперсных аэрозолей (пыли) | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой, в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
| 1.25  | Другие опасности, связанные с повреждением глаз вследствие попадания инородного тела  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 1.26  | Выполнение работ на значительной глубине в туннелях, под землей, в открытых разрезах, в том числе связанных с добычей полезных ископаемых и эксплуатацией  | 1.26.1  | Травмы и профессиональные заболевания, связанные с выполнением работ на значительной глубине в туннелях, под землей, в открытых разрезах, в том числе  | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | Костюм шахтерский: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет утепленный, в том числе профилактический пояс  | 1 шт. | Пояс для аккумуляторных ламп  | определяется документами изготовителя  |
|  | шахт  |  | связанных с добычей полезных ископаемых и эксплуатацией шахт  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от механических воздействий  | Очки защитные, в том числе с покрытием от запотеванияОчки защитные от грубодисперсных аэрозолей (пыли) | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой, в том числе из металлической сетки  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | БотинкиСапогиПолуботинкиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | СапогиПолусапогиНаличие проколо-защитной стельки 1200 H  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) |  |  | Подшлемник  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений и механических воздействий  | РукавицыПерчатки  | 24 пары  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от механических воздействий  | Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  | Каска шахтерская  | 1 шт. на 2 года  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на химически связанном кислороде | Дыхательные аппаратыСамоспасатели  | определяется документами изготовителя  | РеспираторПротивогаз  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухом | Дыхательные аппараты Самоспасатели  |  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым кислородом | Дыхательные аппараты Самоспасатели  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противо-газоаэрозольные (комбинированные) | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаскиИзолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами)Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо-газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защитыСредства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха  |  |  |  |
| 1.27  | Другие опасности, связанные с работой на глубине  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 1.28  | Прочие механические опасности  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Опасность, связанная с воздействием общих производственных загрязнений  |
| 2.1  | Общие производственные загрязнения  | 2.1.1  | Ухудшения здоровья работника в  | Одежда специальная для  | Костюм, в том числе отдельными  | 1 шт. | Комбинезон | 1 шт. |
|  |  |  | результате воздействие общих производственных  | защиты от общих производственных  | предметами:куртка, брюки, |  | Фартук | 1 шт. |
|  |  |  | загрязнений  |  загрязнений  | полукомбинезон  |  | Белье специальное (футболки, фуфайки, кальсоны, панталоны) | 2 пары  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изделия носочно-чулочные | 12 пар  |
|  |  |  |  |  |  |  | Нарукавники | 6 пар  |
|  |  |  |  |  |  |  | Изделия бельевые: полотенца  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений  | РукавицыПерчатки  | 24 пары  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (истирания) |  |  | ПодшлемникШапочкаКепкаБейсболкаКолпакКозырекКосынкаПилоткаШляпаШапкаБерет  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений | ПолуботинкиБотинкиПолусапогиСапоги | 1 пара  | ТуфлиТуфли "сабо"Туфли "тапочки"Сандалеты (полуботинки с перфорацией) | 1 пара  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов (сапоги, полусапоги) для защиты от общих производственных загрязнений  | ПолусапогиСапоги  | 1 пара  | Обувь пляжная из полимерных материалов (тапочки для душа) | 1 пара на 3 года  |
|  |  |  |  | Дерматологи-ческие средства индивидуальной защиты защитного типа: средства гидрофобного действия | КремЛосьонГельСпрей  | 1200 мл1200 мл  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дерматологи-ческие средства индивидуальной защиты защитного типа: средства гидрофильного действия |  | 1200 мл  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дерматологи-ческие средства индивидуальной защиты защитного типа: средства комбинированного (универсального) действия  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ДСИЗ очищающего типа: средства для очищения от неустойчивых загрязнений  | РастворГельПенка  | 2400 мл  | ДСИЗ очищающего типа: средства для очищения от устойчивых загрязнений  | 2400 мл  |
|  |  |  |  | ДСИЗ регенерирующего (восстанавли-вающего) типа  | КремЛосьонГельСпрей  | 1200 мл. |  |  |
|  |  | 2.1.2  | Другие опасные события, связанные с общими производственными загрязнениями  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
|  | 3. Опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги  |
| 3.1  | Электрический ток  | 3.1.1  | Удар током и другие травмы, полученные в результате контакта с токоведущими  | Средства индивидуальной защиты рук диэлектрические  | Перчатки до 1000В  | 2 пары на 2 года  |  |  |
|  |  |  | частями, которые находятся под напряжением до 1000 B  | Средства индивидуальной защиты головы от поражения электрическим током  | Каска защитнаяЭлектроизоляция 440 B или 1000 B  | 1 на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная диэлектрическая резиновая или из полимерных материалов  | ГалошиБоты  | дежурные  | Коврик диэлектрический  | дежурный  |
|  |  | 3.1.2  | Травмы при контакте с токоведущими частями, которые находятся под  | Средства индивидуальной защиты рук диэлектрические  | Перчатки свыше 1000 B  | 2 пары на 2 года  |  |  |
|  |  |  | напряжением выше 1000 B  | Средства индивидуальной защиты головы от поражения электрическим током  | Каска защитнаяЭлектроизоляция 1000 B  | 1 на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная диэлектрическая резиновая или из полимерных материалов  | ГалошиБоты  | дежурные  | Коврик диэлектрический  | дежурный  |
| 3.2  | Шаговое напряжение  | 3.2.1  | Воздействие электрического тока на работника, вследствие его прохождения через ткани и органы  | Обувь специальная диэлектрическая резиновая или из полимерных материалов  | ГалошиБоты  | дежурные  |  |  |
| 3.3  | Искры, возникающие вследствие накопления статического электричества, в том числе при работе  | 3.3.1  | Возникновение ожога вследствие поджигания взрыво-пожарноопасной среды  | Одежда специальная для защиты от воздействия статического электричества  | Костюм  | 1 шт. | Комбинезон  | 1 шт. |
|  | во взрыво-пожарноопасной среде  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от воздействия статического электричества  | Перчатки  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от статического электричества  | БотинкиПолуботинкиСапогиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Браслет антиэлектро-статическийКольцо антиэлектро-статическое  | 2 шт. |
| 3.4  | Наведенное напряжение в отключенной электрической цепи (электромагнитное воздействие параллельной воздушной электрической линии или электричества, циркулирующего в  | 3.4.1  | Поражение током от наведенного напряжения  | Комплект для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты и поражения электрическим током наведенного напряжения  |  | 1 комп. на 2 года  |  |  |
|  | контактной сети) |  |  | Перчатки экранирующие электро-проводящие  |  | 1 пара  |  |  |
| 3.5  | Энергия, выделяемая при возникновении электрической дуги  | 3.5.1  | Ожоги кожных покровов работника, вследствие термического воздействия  | Одежда специальная для защиты от термических рисков  | Костюм | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  | электрической дуги  | электрической дуги  | По уровням защиты |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Куртка-накидка | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  |  | Куртка-рубашка | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  | Комбинезон | 1 на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  |  | Плащ | 1 на 3 года  |  |  |
|  |  |  |  |  | Жилет повышенной видимости 2 класса защиты из огнестойких материалов  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Белье специальное хлопчато-бумажное | ФутболкаКальсоны/панталоны  | 2 компл. |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Белье специальное термостойкое  | ФутболкаКальсоны/панталоны | 2 компл.  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фуфайка-свитер  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от термических  | БотинкиПолусапогиСапоги | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | рисков электрической дуги  | Сапоги резиновые термостойкие  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур  | Подшлемник термостойкий  | 2 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур и поражения электрическим током  | Каска термостойкая защитная  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты лица от термических рисков электрической дуги  | Щиток защитный лицевой с термостойкой окантовкой  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук термостойкие  | Перчатки термостойкие  | 6 пар  |  |  |
| 3.6  | Другие опасности, связанные с воздействием электрического тока, статического электричества, а также с воздействием термических рисков электрической дуги  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 4. Опасности, связанные с воздействием повышенных/пониженных температур  |
| 4.1  | Поверхности, имеющие высокую температуру (воздействие конвективной  | 4.1.1  | Ожог кожных покровов работника вследствие контакта с поверхностью имеющую  | Одежда специальная для защиты от конвективной теплоты  | Костюм  | 1 шт. | Комбинезон1 шт. | 1 шт. |
|  | теплоты) |  | высокую температуру  | Обувь специальная для защиты от контакта с нагретыми поверхностями  | ПолуботинкиБотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от конвективной теплоты  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники для защиты от конвективной теплоты  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от конвективной теплоты  | Подшлемник  | 1 шт. на 2 года  | ШлемШапка  | 1 шт. на 2 года  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от конвективной теплоты  |  |  | Щиток защитный лицевой  | 1 шт. |
| 4.2  | Материал, жидкость или газ, имеющие высокую температуру  | 4.2.1  | Ожог кожных покровов и слизистых работника в следствии контакта с  | Одежда специальная для защиты от конвективной теплоты  | Костюм  | 1 шт. | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  | материалом, жидкостью или газом, имеющим высокую температуру  | Обувь специальная для защиты от контакта с нагретыми поверхностями  | ПолуботинкиБотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от конвективной теплоты  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники для защиты от конвективной теплоты  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур  | Каска защитная до +150°C  | 1 шт. на 2 года  | Головной убор для защиты от конвективной теплоты: подшлемник, шлем  | 1 шт. на два года  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты лица от брызг жидкостей  | Щиток защитный  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противогазо-аэрозольные (комбинированные) | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | определяется документами изготовителя  | РеспираторПротивогаз  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  |  | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противо-аэрозольные, противогазовые, противогазо-аэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтрующие самоспасатели  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3  | Другие опасности, связанные с воздействием конвективной теплоты  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 4.4  | Энергия открытого пламени, выплесков металлов, искр и брызг расплавленного металла и металлической окалины  | 4.4.1  | Ожог кожных покровов и слизистых работника воздействия открытого пламени  | Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени  | Костюм  | 1 шт. | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени и от контакта с нагретыми поверхностями  | БотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени  | Подшлемник  | 1 шт. на 2 года  | ШлемШапка  | 1 шт. на 2 года  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур  | Каска защитная +150°C  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты лица от теплового излучения  | Щиток защитный лицевой  | 1 шт. |  |  |
|  |  | 4.4.2  | Ожог роговицы глаза работника горячими  | Средства индивидуальной  | Очки защитные  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  | жидкостями и газами, а также тепловым излучением и воздействием открытого пламени  | защиты лица от теплового излучения  | Щиток защитный  | 1 шт. |  |  |
|  |  | 4.4.3  | Ожог кожных покровов и слизистых работника от воздействия искр и  | Одежда специальная для защиты от искр и  | КостюмПо классам защиты  | 1 шт. | Комбинезон по классам защиты  | 1 шт. |
|  |  |  | брызг расплавленного металла и окалины  | брызг расплавленного металла, окалины  |  |  | Фартук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты искр и брызг расплавленного металла, окалины  | БотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Средства  | Подшлемник  | 1 шт. | Пелерина  | 1 шт. |
|  |  |  |  | индивидуальной защиты головы: |  |  | Шлем  | 1 шт. |
|  |  |  |  | головной убор для защиты от искр и брызг расплавленного металла, окалины  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц  | Очки защитныеЩиток защитныйв том числе с автоматическим светофильтром  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  | 4.4.4  | Ожог кожных покровов и слизистых работника  | Одежда для защиты от выплесков  | Костюм  | 1 шт. | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  |  вследствие выплеска расплавленного металла  |  расплавленного металла  | Плащ  |  | Плащ  | 1 шт. |
|  |  |  |   |  |  |  | Пелерина для защиты от выплесков расплавленного металла  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от выплесков расплавленного металла  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники для защиты от выплесков расплавленного металла  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от контакта с нагретыми поверхностями  | ПолуботинкиБотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур  | Каска защитная +150°C  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от брызг расплавленного металла и горячих частиц  | Очки защитныеЩиток защитныйв том числе с автоматическим светофильтром  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  | 4.4.5  | Другие опасные события, связанные с получением ожога  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 4.5  | Охлажденная поверхность, охлаждённая жидкость или газ  | 4.5.1  | Обморожение мягких тканей работника из-за контакта с поверхностью имеющую низкую температуру, с охлажденной жидкостью или газом  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от контакта с охлажденными поверхностями  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты ног для защиты от контакта с охлажденными поверхностями  |  |  | Наколенники  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды | ГалошиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ  | БотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
| 4.6  | Другие опасности, связанные с повышенными и пониженными температурами  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 4.7  | Низкая температура окружающей среды в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом  | 4.7.1  | Простудное заболевание работника из-за воздействия пониженной температуры воздуха, обморожения мягких тканей, в том числе мягких  | Одежда специальная для защиты от пониженных температур, пониженных температур и ветра  | Костюм/комплект (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет) | По климатическим поясам и классам защиты  | Комбинезон  | По климатическим поясам и классам защиты  |
|  |  |  | тканей конечностей  |  |  |  | Белье специальное утепленное (кальсоны/ панталоны утепленные, фуфайка, утепленная) | 2 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | или |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Термобелье специальное (кальсоны/панталоны, фуфайка) | 2 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Изделия носочно-чулочные  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от пониженных температур  | БотинкиПолусапогиСапоги  | по климатическим поясам  | Обувь валяная  | по климатическим поясам  |
|  |  |  |  |   |  |  | Унты (сапоги) меховые  | по климатическим поясам  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от пониженных температур  | ПерчаткиРукавицы по климатическим поясам  | 4 пары  | Рукавицы меховые  | 1 пара на 2 года  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной  | Подшлемник  | 1 шт. | Подшлемник меховой  | 1 шт. на 3 года  |
|  |  |  |  | защиты головы: головной убор для  | По климатическим поясам  |  |  |  |
|  |  |  |  | защиты от пониженных  |  |  | Шапка | 1 шт. |
|  |  |  |  | температур  |  |  | Шлем  | 1 шт. |
| 4.8  | Высокая температура окружающей среды, в рабочей зоне, в том числе связанная с климатом  | 4.8.1  | Тепловой удар при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы  | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений  | Костюм (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон) | 1 шт.1 шт. | Костюм (в том числе отдельными предметами: рубашка, сорочка, юбка) | 1 шт. |
|  |  |  |   |  | облегченные  |  | Комбинезон | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | Халат | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | облегченные1 шт. |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений  | Полуботинки (в том числе с перфорационными отверстиями) Полуботинки  | 1 пара  | Туфли (сабо) | 1 пара  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от общих производственных загрязнений  |  |  | КепкаБейсболкаКолпакКозырекКосынкаПилотка  | 1 шт. |
|  |  | 4.8.2  | Тепловой удар при длительном нахождении  | Одежда длязащиты от  | Костюм или  | 1 шт. | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  |  в помещении с высокой  | теплового излучения  | Плащ  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  | температурой воздуха; тепловой удар при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха; | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от теплового излучения  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники для защиты от теплового излучения  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от контакта с нагретыми поверхностями  | ПолуботинкиБотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Головной убор для защиты от теплового излучения  | Шлем  | 1 шт. | Подшлемник Шапка  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты лица от теплового излучения  | Щиток  | 1 шт. |  |  |
| 4.9  | Высокая влажность окружающей среды в рабочей зоне, в том числе,  | 4.9.1  | Воздействие влажности в виде тумана, росы, атмосферных осадков, конденсата, | Одежда специальная для защиты от воды  | Пальтополупальтоплащ  | 1 шт. на 2 года  | Ветровка штормовкаили  | 1 шт. на 2 года  |
|  | связанная с климатом  |  | струй и капель жидкости  |  |  |  | куртка-накидка  | 1 шт. на 2 года  |
|  |   |  |  |  | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезонпо классам защиты  |  | Комбинезонпо классам защиты  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ  | ПерчаткиРукавицыВодонепроницаемые  | 6 пар  | Нарукавники  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от воды | ГалошиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ  | БотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
| 4.10  | Низкая температура окружающей  | 4.10.1  | Заболевание работника из-за воздействия  | Одежда специальная для  | Костюм(в том числе  | 1 шт. | Комбинезон  | 1 шт. |
|  | среды и ветер на рабочем месте  |  | движения воздуха и (или) пониженной температуры  | защиты от пониженных температур и ветра  | отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет) | 1 шт. | Одежда специальная для защиты от прохладной окружающей среды и ветра  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  |  |  | или  |  |
|  |  |  |  |  | по климатическим поясам и классам защиты  |  | Костюм (в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон, жилет) |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от пониженных температур  | Подшлемникпо климатическим поясам  | 1 шт. | ШапкаилиШлемпо климатическим поясам1 шт. | 1 шт. |
|  |  |  |  | Дерматологи-ческие средства индивидуальной защиты защитного типа средства при негативном влиянии окружающей среды от воздействия низких температур, ветра  | КремЛосьонГельСпрей  | 600 мл. |  |  |
|  |  |  |  | Дерматологи-ческие средства индивидуальной защиты регенерирующего (восстанав-ливающего) типа  | Крем Лосьон Гель Спрей  | 600 мл. |  |  |
|  |  | 4.10.2  | Другие опасные события, связанные с климатом в рабочей зоне  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Опасности, связанные с недостатком кислорода  |
| 5.1  | Недостаток кислорода в воздухе рабочей зоны в замкнутых технологических емкостях, из-за вытеснения его другими газами или жидкостями  | 5.1.1  | Развитие гипоксии или удушья из-за недостатка кислорода  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на химически связанном кислородеили  | Дыхательные аппаратыСамоспасатели  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухомили  | Дыхательные аппаратыСамоспасатели  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания со сжатым кислородомили  | Дыхательные аппаратыСамоспасатели  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие неавтономные с подачей чистого воздуха по шлангу/магистрали  | Дыхательные аппараты  |  |  |  |
| 5.2  | Недостаток кислорода в воздухе рабочей зоны при работе в подземных сооружениях  | 5.2.2  | Развитие гипоксии или удушья из-за недостатка кислорода  | Средства индивидуальной защиты органов изолирующие дыхания на химически связанном кислородеили  | Дыхательные аппаратыСамоспасатели  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухомили  | Дыхательные аппаратыСамоспасатели  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым кислородомили  | Дыхательные аппараты Самоспасатели  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания неавтономные с подачей чистого воздуха по шлангу/магистрали  | Дыхательные аппараты  |  |  |  |
| 5.3  | Другие опасности, связанные с недостатком кислорода в воздухе рабочей зоны  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
|  | 6. Химические опасности  |
| 6.1. | Вода и растворы нетоксичных веществ  | 6.1.1  | Повреждение здоровья работника вследствие контакта с водой и/или растворами нетоксичных веществ  | Одежда специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ  | ФартукКостюм  | 1 шт. | Гидрокостюмы для работников морских платформ  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ  | БотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от химических факторов  | Очки защитные, в том числе с покрытием от запотеванияОчки защитные от грубо-дисперсных аэрозолей (пыли) | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | Щиток защитный лицевой  | 1 шт. |  |  |
|  |  | 6.1.2  | Другие опасные события, связанные с контактом с водой и растворами нетоксичных веществ  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 6.2  | Высокоопасные вещества  | 6.2.1  | Химические ожоги кожи при контакте с опасными веществами и/или поражение слизистых при контакте с опасными веществами и/или отравление организма при контакте с высокоопасными веществами и/или вдыхание  | Одежда специальная изолирующая для защиты от химических факторов (в том числе применяемая для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) или  | Костюм изолирующий Комбинезон  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  | высокоопасных веществ и/или контакт с патогенными микроорганизмами  | Одежда специальная изолирующая для защиты от химических факторов (в том числе применяемый для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) с принудительной подачей воздуха и/или  | Комбинезон изолирующий с принудительной подачей воздуха  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ и/или  | Комбинезон  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Одежда специальная ограниченного срока использования для защиты от токсичных веществ  | Комбинезон  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от биологических факторов (микроорганизмов) | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от кислот или  | СапогиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от щелочей  | Сапоги Полусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов  | Противоаэрозольные и противоаэрозольные  | определяется документами изготовителя  | Респиратор  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | дыхания фильтрующего типа противо-аэрозольныеили  | с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски  |  | Противогаз  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типаПротивогазоаэрозольные (комбинированные)или  | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэ-розольные, противогазовые, противогазоаэ-розольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие с принудительной подачей воздуха | Дыхательные аппаратыСамоспасатели  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов изолирующие дыхания на химически связанном кислороде - | Дыхательные аппаратыСамоспасатели  |  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухом | Дыхательные аппаратыСамоспасатели  |  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым кислородом | Дыхательные аппаратыСамоспасатели  |  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие неавтономные с подачей чистого воздуха по шлангу/магистрали  | Дыхательные аппараты  |  |  |  |
| 6.3  | Растворы кислот, щелочей, смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, | 6.3.1  | Дерматиты, химические ожоги и другие воздействия на кожные покровы работника кислот, щелочей, | Одежда специальная для защиты от химических  | Костюм для защиты от растворов кислот или  | 1 шт. | Фартук для защиты от растворов кислот или  | 1 шт. |
|  | щелочемасляных эмульсий  |  | смазочно-охлаждающих жидкостей на водной основе, щелочемасляных эмульсий  | факторов: щелочей и/или растворов кислот  | Комбинезон для защиты от растворов кислот и/или  | 1 шт. | Фартук для защиты от щелочей  | 1 шт. |
|  |  |  |  |  | Костюм для защиты от щелочей или  | 1 шт. | Халат для защиты от растворов кислотИли  |  |
|  |  |  |  |  | Комбинезон для защиты от щелочей  | 1 шт. | Халат для защиты от щелочей  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от кислот | СапогиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от щелочей | СапогиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от химических факторов: растворов кислот  | Перчатки, в том числе перчатки камерныеРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от химических факторов  | Очки закрытого или открытого типа  | 1 шт. | Щиток  | 1 шт. |
| 6.4  | Повышенная концентрация паров вредных жидкостей, газов в воздухе  | 6.4.1  | Вдыхание работником паров вредных жидкостей, газов (а также пыли, тумана, | Средства индивидуальной защиты органов  | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной  | определяется документами изготовителя  | Респиратор  | определяется документами изготовителя  |
|  | рабочей зоны (а также пыль, туман, дым) |  | дыма); поражение легких от вдыхания вредных паров или газов; поражение слизистых оболочек дыхательных путей от вдыхания вредных паров или  | дыхания фильтрующие  |  защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - |  | Противогаз  |  |
|  |  |  | газов  |  | фильтрующие полумаски  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Изолирующие лицевые части (маски, |  |  |  |
|  |  |  |  |  | полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами)Сменные фильтры (фильтрующие элементы:противоаэрозольные, противогазовые, противо-газоаэрозольные (комбинированные) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | для средств индивидуальной защиты | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха Фильтрующие самоспасатели  |  |  |  |
| 6.5  | Вещества, способные вызвать химический ожог роговицы глаза  | 6.5.1  | Химический ожог роговицы глаза работника из-за попадания опасных веществ в глаза  | Средства индивидуальной защиты глаз от химических факторов  | Очки закрытого типа  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Средства оказания первой помощи  | Жидкость для промывания глаз  | определяется документами изготовителя  |
| 6.6  | Токсичные пары, газы, аэрозоли, выделяемые при нагревании или горении, не связанном с технологическим процессом  | 6.6.1  | Вдыхание работником токсичных паров, газов, аэрозолей, образовавшихся при нагревании веществ, при их горении, в том числе при  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные  | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые  | определяется документами изготовителя  | РеспираторПротивогаз  | определяется документами изготовителя  |
|  | производства, в том числе при  |  | пожаре  | или | совместно со сменными  |  |  |  |
|  | пожаре  |  |  | Средства  | фильтрами) |  |  |  |
|  |  |  |  | индивидуальной  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | защиты органов дыхания фильтрующего типаПротиво-газоаэрозольные (комбинированные) | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противогазовые, противогазо-аэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтрующие самоспасатели  | определяется документами изготовителя |  |  |
|  |  |  |  |  | Противаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски  | определяется документами изготовителя  |  |  |
| 6.7  | Нефть,  | 6.7.1  | Дерматиты вследствие  | Одежда  | Костюм  | 1 шт. | Комбинезон  | 1 шт.  |
|  | нефтепродукты, смазочные масла, |  | воздействия на кожные покровы  | специальная для защиты от нефти  |  |  | Плащ  | 1 шт. на 2 года  |
|  | воздействующие на кожные покровы  |  | работника технических (смазочных) масел, нефти и/или нефтепродуктов  | и/или нефтепродуктов  |  |  | Одежда специальная ограниченного срока использования для защиты от токсичных веществ  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от нефти и нефтепродуктов  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от нефти и/или нефтепродуктов | Ботинки,Полуботинки,Сапоги,Полусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от нефти и/или нефтепродуктов и жиров  | Сапоги,Полусапоги  | 1 пара  |  |  |
| 6.8  | Чистящие и обеззараживающие, дезинфицирующие вещества  | 6.8.1  | Дерматиты, вследствие воздействия на кожные покровы чистящих и обеззараживающих, дезинфицирующих веществ  | Одежда специальная для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ  | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезони/илиФартук  | 1 шт. | Одежда специальная ограниченного срока использования для защиты от токсичных веществ  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов рук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  |  |  |
| 6.9  | Другие опасности, связанные с воздействием химического фактора на работника  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Опасность воздействия повышенной концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (АПФД) |
| 7.1  | Пыль в воздухе рабочей зоны  | 7.1.1  | Негативное воздействия пыли на глаза работника  | Средства индивидуальной защиты глаз от механических воздействий, газов и мелкодисперсных аэрозолей | Очки защитные закрытые  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз от механических воздействий, от грубодисперсных аэрозолей (пыли) | Очки защитные закрытые  | 1 шт. |  |  |
|  |  | 7.1.2  | Негативное воздействия пыли на органы дыхания  | Средства индивидуальной защиты органов  | Противоаэрозольные и противоаэрозольные  | определяется документами изготовителя  | Респиратор  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | дыхания фильтрующего типа противоаэ- розольные  | с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски |  | Противогаз  |  |
|  |  |  |  |  | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо-газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  | 7.1.3  | Негативное воздействия пыли на кожу (дерматиты) | Одежда специальная для защиты от нетоксичной пыли  | Костюм, в том числе с головным убором  | 1 шт. | Одежда специальная ограниченного срока использования комбинезон, в том числе с головным убором  | определяется документами изготовителя 1 шт. |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от нетоксичной пыли  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  |  |  |
| 7.2  | Взвеси вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны  | 7.2.1  | Негативное воздействие воздушных взвесей вредных химических веществ на  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания  | Противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства  | определяется документами изготовителя  | Фильтрующие самоспасатели  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  | организм работника  | фильтрующего типа противоаэ-розольные, противогазо-аэрозольные (комбини-рованные) | индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски  |  | РеспираторПротивогаз  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  |  | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо-газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Одежда специальная для ограниченной защиты от токсичных веществ  | Костюм, в том числе с головным убором  | 1 шт. | Одежда специальная ограниченного срока использования  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комбинезон, в том числе с головным убором  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз от механических воздействий, газов и мелкодисперсных аэрозолей | Очки защитные закрытые  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз от механических воздействий, от грубодисперсных аэрозолей (пыли) |  |  |  |  |
| 7.3  | Аэрозоли, воздушные взвеси, содержащие смазочные масла, чистящие и обезжиривающие вещества в воздухе рабочей зоны  | 7.3.1  | Воздействия на органы дыхания работников воздушных взвесей, содержащих смазочные масла, чистящие и обезжиривающие вещества  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противо-аэрозольные, противо-газоаэрозольные (комбинированные) | Противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски | определяется документами изготовителя  | РеспираторПротивогаз  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  |  | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо-газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания с принудительной подачей воздуха  | определяется документами изготовителя  |  |  |
| 7.4  | Другие опасности, связанные с воздействием АПФД на работника  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 8. Опасность воздействия биологического фактора (микроорганизмы, насекомые, паукообразные) |
| 8.1  | Наличие микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в окружающей среде: воздухе, воде, на поверхностях  | 8.1.1  | Заражение работника вследствие воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов в воздухе, воде, на поверхностях  | Одежда специальная изолирующая для защиты от химических факторов (в том числе применяемая для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | Комбинезон  | определяется документами изготовителя  | Одежда специальная ограниченного срока использования  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) |  |  | Перчатки  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты  | определяется документами изготовителя  | РеспираторПротивогаз  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | или | органов дыхания с фильтрующей  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания  | лицевой частью - фильтрующие полумаски  |  |  |  |
|  |  |  |  | фильтрующего типаПротиво-газоаэрозольные (комбинированные) | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо-газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Фильтрующие самоспасатели  | определяется документами изготовителя  |  |  |
| 8.2  | Патогенные микроорганизмы  | 8.2.1  | Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов  | Одежда специальная изолирующая для защиты от химических факторов (в том числе применяемая для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | Комбинезон  | определяется документами изготовителя  | Одежда специальная ограниченного срока использования  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) |  |  | Перчатки  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты  | определяется документами изготовителя  | РеспираторПротивогаз  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | или | органов дыхания с фильтрующей  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания  | лицевой частью - фильтрующие полумаски  |  |  |  |
|  |  |  |  | фильтрующего типаПротиво-газоаэрозольные (комбинированные) | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противоаэрозольные, противогазовые, противо-газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты  | определяется документами изготовителя  |  |  |
| 8.3  | Наличие на рабочем месте паукообразных и кровососущих насекомых, способных являться переносчиками  | 8.3.1  | Заражение работника вследствие инфекции от укуса паукообразных и насекомых, микроорганизмами, | Одежда специальная от вредных биологических факторов паукообразных (клещей) и насекомых  | Костюм, в том числе в комплекте с головным убором  | 1 комп. | Комбинезон, в том числе в комплекте с головным убором  | 1 комп. |
|  | тяжелых инфекций  |  | переносчиками которых они являются  | Обувь специальная для защиты от вредных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых) |  |  | БотинкиПолусапогиСапоги  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от биологических факторов (кровососущих насекомых) |  |  | НакомарникСетка наголовная  | 1 шт. |
| 8.4  | Другие опасности, связанные с воздействием биологического фактора на работника  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 9. Опасность физических перегрузок  |
| 9.1  | Физические перегрузки при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, при перемещении предметов и деталей  | 9.1.1  | Повреждение костно-мышечного аппарата работника от физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме предметов и деталей, а также при перемещении предметов и деталей  | Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата от статических нагрузок (от утомляемости) |  |  | Поддер-живающий ремень для живота и поясницыПромышленные экзоскелетыНаколенники  | определяется документами изготовителя  |
| 9.2  | Физические перегрузки при стереотипных рабочих движениях, а также при статических нагрузках  | 9.2.1  | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках от стереотипных рабочих движений, а также при статических нагрузках  | Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата от статических нагрузок (от утомляемости) |  |  | Поддер-живающий ремень для живота и поясницыПромышленные экзоскелеты  | определяется документами изготовителя  |
| 9.3  | Физические перегрузки при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30° | 9.3.1  | Повреждение костно-мышечного аппарата работника при физических перегрузках в следствии перегрузок при неудобной рабочей позе, в том числе при наклонах корпуса тела работника более чем на 30° | Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата от статических нагрузок (от утомляемости) |  |  | Поддер-живающий ремень для живота и поясницыПромышленные экзоскелеты  | определяется документами изготовителя  |
| 9.4  | Другие опасности, связанные с физической перегрузкой  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 10. Опасность воздействия повышенного уровня шума  |
| 10.1  | Повышенный уровня шума и другие неблагоприятные характеристики  | 10.1.1  | Снижение остроты слуха, тугоухость, глухота, вследствие воздействия  | Средства индивидуальной защиты органа слуха  | Противошумные наушники и их комплектующие  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  | шума  |  | повышенного уровня шума и других  |  | или  |  |  |  |
|  |  |  | неблагоприятных характеристик шума  |  | Противошумные вкладыши (беруши) | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выбираются в зависимости от уровня шума на рабочем месте с учетом необходимости коммуникации и возможности слышать звук специальных и аварийных сигналов и шум потенциально опасных машин и механизмов  |  |  |  |
| 10.2  | Повышенный (низкочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (воздушный и контактный  | 10.2.1  | Негативное воздействие повышенного (низкочастотный) уровень ультразвуковых колебаний (воздушный  | Средства индивидуальной защиты рук от механических воздействий  | Перчатки  | 12 пар  |  |  |
|  | ультразвук) |  | и контактный ультразвук) на работника  | Средства индивидуальной защиты органа слуха  | Противошумные наушники и их комплектующие | определяется документами изготовителя  | Шлемофон летный  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  |  | или |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Противошумные вкладыши (беруши) | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выбираются в зависимости от уровня шума на рабочем месте с учетом необходимости коммуникации и возможности слышать звук специальных и аварийных сигналов и шум потенциально опасных машин и механизмов  |  |  |  |
| 10.3  | Другие опасности, связанные с повышенным уровнем шума в рабочей зоне  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Опасность от воздействия повышенной вибрации  |
| 11.1  | Повышенная вибрация при использовании ручных механизмов  | 11.1.1  | Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев) | Средства индивидуальной защиты рук от вибрации  | ПерчаткиРукавицыВыбираются по уровням защиты при контактных колебаниях  | определяется документами изготовителя, но не менее 6 пар  | МитенкиВыбираются по уровням защиты при контактных колебаниях  | определяется документами изготовителя  |
| 11.2  | Повышенная общая вибрация  | 11.2.1  | Воздействие общей вибрации на тело работника  | Обувь специальная для защиты от вибрации  | Полуботинки с перфорациейПолуботинкиБотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  | Антивибра-ционные коврики  | определяется документами изготовителя, но не менее 1 шт. |
| 11.3  | Другие опасности, связанные с воздействием повышенной вибрации  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 12. Опасность, связанная с освещением/контрастностью в рабочей зоне  |
| 12.1  | Недостаточная видимость (различимость) работника для других лиц, в том числе управляющих опасными машинами, механизмами  | 12.1.1  | Получение работником травм (механических) в связи с недостаточной различимостью работника  | Одежда специальная сигнальная повышенной видимости  | КостюмКомбинезонПлащЖилет  | 1 шт. |  |  |
| 12.2  | Повышенная яркость света  | 12.2.1  | Повреждение органов зрения работника вследствие повышенной яркости света (фотоофтальмия) | Средства индивидуальной защиты глаз от слепящей яркости и от ультрафиоле-тового излучения  | Очки защитные открытые с затемненной линзой  | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от общих производственных загрязнений  |  |  | КепкаБейсболкаКозырекШляпа  | 1 шт. |
| 12.3  | Пониженная контрастность  | 12.3.1  | Травма работника вследствие повышенной контрастности  | Средства индивидуальной защиты глаз от механических воздействий, в том числе с покрытием от запотевания  | Очки защитные открытые (с желтыми линзами) | 1 шт. | Очки защитные от механических воздействий с корригирующим эффектом  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Одежда специальная сигнальная повышенной видимости  | КостюмКомбинезонПлащЖилет  | 1 шт. |  |  |
| 12.4  | Другие опасности, связанные с воздействием световой среды  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 13. Опасности, связанные с воздействием повышенного уровня неионизирующих излучений  |
| 13.1  | Электростатические поля  | 13.1.1  | Воздействие на организм работника электростатического поля  | Одежда специальная для защиты от воздействия статического электричества  | КостюмКомбинезон  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от воздействия статического электричества  | Перчатки  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от статического электричества  | БотинкиПолуботинкиСапогиПолусапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Браслет антиэлектро-статическийКольцо антиэлектро-статическое  | 2 шт. |
| 13.2  | Электромагнитные поля  | 13.2.1  | Воздействие на организм работника электромагнитного поля  | Комплект для защиты от воздействия электромагнитных полей радиочастотного диапазона  | Комплектность:Экранирующий комбинезон с капюшоном и защитным экраном - 1 шт.Экранирующие перчатки - 2 парыЭкранирующие носки - 4 пары  | 1 на 1,5 года  |  |  |
| 13.3  | Электрические поля промышленной частоты  | 13.3.1  | Воздействие на организм работника электрического поля промышленной частоты  | Комплект для защиты от воздействия электрических полей промышленной частоты  | КомплектностьНакасник экранирующийКуртка экранирующаяПолукомбинезон/брюки экранирующиеПерчатки экранирующиеБотинки экранирующие  | 1 на 1,5 года  |  |  |
| 13.4  | Тепловое излучение  | 13.4.1  | Ожоги кожных покровов и слизистых оболочек работника  | Одежда для защиты от теплового излучения  | Костюм  | 1 шт. | КомбинезонПлащ  | 1 шт. |
|  |  |  | в следствии воздействия теплового излучения  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от теплового излучения  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники для защиты от теплового излучения  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от контакта с нагретыми поверхностями  | Полуботинки,Ботинки,Полусапоги,Сапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Головной убор для защиты от теплового излучения  | Подшлемник  | 1 шт. | ШапкаШлем  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты лица от теплового излучения  | Щиток  | 1 шт. |  |  |
| 13.5  | Лазерное излучение  | 13.5.1  | Ожоги кожных покровов и слизистых оболочек работника в следствии воздействия лазерного излучения  | Средства индивидуальной защиты глаз от лазерных излучений  | Очки защитные открытые  | 1шт. |  |  |
| 13.6  | Ультрафиолетовое излучение  | 13.6.1  | Ожоги роговицы глаза и кожных покровов работника вследствие воздействия ультрафиолетового излучения  | Средства индивидуальной защиты глаз от ультрафиолета  | Очки защитные открытые  | 1шт. |  |  |
| 13.7  | Другие опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 14. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений  |
| 14.1  | Гамма-излучение  | 14.1.1  | Проявление лучевой болезни и других проявлений у работника вследствие воздействия гамма-излучения  | Одежда специальная для защиты от радиационных факторов  | Комбинезон изолирующий для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Одежда специальная для защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений  |  |  |  |
|  |  |  |  | Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений  | Комбинезон изолирующий для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений  | Ботинки  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений  | Перчатки, в том числе перчатки камерные  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица от ионизирующих излучений  | Очки защитныеЩиток защитный лицевой  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания от радиоактивных веществ  | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие  | определяется документами изготовителя  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на химически связанном кислороде (дыхательные аппараты, самоспасатели) | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  |  | полумаски Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) |  | илиСредства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухом (дыхательные аппараты, самоспасатели)или  |  |
|  |  |  |  |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противо-аэрозольные, противогазовые, противо-газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной защиты  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым кислородом (дыхательные аппараты, самоспасатели) |  |
|  |  |  |  |  | Фильтрующие самоспасатели  |  | Респиратор Противогаз  | определяется документами изготовителя  |
| 14.2  | Рентгеновское излучение  |  |  | Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений  | Фартук  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений  | Перчатки, в том числе перчатки камерные  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица защитные от ионизирующих излучений  | Очки защитныеЩиток защитный лицевой  | определяется документами изготовителя  |  |  |
| 14.3  | Альфа-, бета-излучение, электронное или ионное и нейтронов излучение  | 14.3.1  | Проявление лучевой болезни и других проявлений у работника вследствие альфа-, бета-излучений, электронного  | Одежда специальная защитная от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений  | Комбинезоны изолирующие для защиты кожи и органов дыхания от радиоактивных веществ  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  | или ионного и нейтронного излучения  | Средства индивидуальной защиты рук от радиоактивных веществ и ионизирующих излучений  | Перчатки, в том числе перчатки камерные  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания (в том числе фильтрующие) от радиоактивных веществ  | Противоаэрозольные и противоаэрозольные с дополнительной защитой от газов и паров средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие  | определяется документами изготовителя  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие на химически связанном кислороде (дыхательные аппараты, самоспасатели) | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  |  | полумаски |  | Или |  |
|  |  |  |  |  | или  |  | Средства  |  |
|  |  |  |  |  | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | определяется документами изготовителя  | индивидуальной защиты органов дыхания изолирующие со сжатым воздухом (дыхательные аппараты, самоспасатели)илиСредства индивидуальной  |  |
|  |  |  |  |  | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противо-аэрозольные, противогазовые, противо-газоаэрозольные (комбинированные) для средств индивидуальной  | определяется документами изготовителя  | защиты органов дыхания изолирующие со сжатым кислородом (дыхательные аппараты, самоспасатели) |  |
|  |  |  |  |  | защитыилиФильтрующие самоспасатели  |  | Респиратор Противогаз  | определяется документами изготовителя  |
| 14.4  | Другие опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 15. Опасность нанесения увечий животными (млекопитающими, птицами, рыбами) |
| 15.1  | Дикие или домашние животные  | 15.1.1  | Последствия укуса работника животным  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от механических воздействий (проколов, порезов) | РукавицыПерчатки  | 12 пар  |  |  |
|  |  | 15.1.2  | Заражение работника в следствии прямого контакта с животными  | Дераматологи-ческие средства индивидуальной защиты защитного типа: средства для защиты от воздействия биологических факторов (микро-организмов): с анти-бактериальным (антимикробным) действием | СпрейГель  | 1200 мл  |  |  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Дераматологи-ческие средства индивидуальной защиты защитного типа: средства для защиты от воздействия биологических факторов (микро-организмов): с противогрибковым (фунгицидным) действием) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от воды и растворов нетоксичных веществ  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники для защиты от\* | 12 пар  |
|      \* Текст документа соответствует оригиналу.  |
| 15.2  | Другие опасности, связанные с воздействием животных на работника  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 16. Опасность негативного воздействия растений  |
| 16.1  | Пыльца, фитонциды и другие вещества, выделяемые растениями  | 16.1.1  | Дерматиты и аллергические реакции работника вследствие воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противо-газоаэрозольные  | Противоаэрозольные средства индивидуальной защиты органов дыхания с фильтрующей лицевой частью - фильтрующие полумаски  | определяется документами изготовителя  | Респиратор Противогаз  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | (комбинированные) | Изолирующие лицевые части (маски, полумаски, четвертьмаски) для средств индивидуальной защиты (используемые совместно со сменными фильтрами) | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | ; | Сменные фильтры (фильтрующие элементы: противо-аэрозольные) для средств индивидуальной защиты  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Одежда специальная ограниченного срока использования  | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | Перчатки  | 12 пар  | Нарукавники  | 12 пар  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  |  |  |
| 16.2  | Растения, выделяющие вещества, приводящие к ожогам  | 16.2.1  | Дерматиты и аллергические реакции, ожоги кожных покровов и слизистых оболочек работника вследствие воздействия растений, выделяющих вещества,  | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений  | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  | 1 шт. | Одежда специальная ограниченного срока использования | определяется документами изготовителя. |
|  |  |  | приводящие к ожогам  |  |  |  | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений  | Полуботинки с перфорациейПолуботинкиБотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | и/или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от общих производственных загрязнений  | ПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | Перчатки  | 12 пар  | Нарукавники  | 12 пар  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты глаз и лица для защиты от брызг жидкостей  | Очки  | 1 шт. | Щиток  | 1 шт. |
| 16.3  | Растения с листьями и стеблями, способными повредить кожу  | 16.3.1  | Механические повреждения кожных покровов работника растениями с листьями и стеблями  | Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений  | Костюм, в том числе отдельными предметами: куртка, брюки, полукомбинезон  | 1 шт. | Одежда специальная ограниченного срока использования | определяется документами изготовителя  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от общих производственных загрязнений | Полуботинки с перфорациейПолуботинкиБотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | и/или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты от общих производственных загрязнений  | ПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от биологических факторов (микроорганизмов) | Перчатки  | 12 пар  | Нарукавники  | 12 пар  |
|  |  |  |  | или |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук от общих производственных загрязнений  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головные уборы для защиты от общих производственных загрязнений  |  |  | Кепкабейсболкакосынкашляпа  | 1 шт. |
| 16.4  | Другие опасности, связанные с воздействием растений  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 17. Опасность, связанная с пожаром  |
| 17.1  | Наличие в атмосфере дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре  |  | Гипоксия, удушье, вследствие вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре  | Средства индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа противоаэрозольные, противо-газоаэрозольные (комбинированные) | Фильтрующие самоспасатели  | определяется документами изготовителя  |  |  |
| 17.2  | Другие опасности, связанные с пожаром  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Опасности, связанные с транспортными средствами  |
| 18.1  | Транспортное средство, в том числе погрузчик  |  | Механические травмы работника вследствие наезда транспортного средства  | Одежда сигнальная повышенной видимости  | КостюмКомбинезонПлащЖилет  | 1 шт. |  |  |
|  |  |  | Механические травмы работника вследствие, раздавливания между двумя сближающимися транспортными средствами  | Одежда сигнальная повышенной видимости  | КостюмКомбинезонПлащЖилет  | 1 шт. |  |  |
| 18.2  | Другие опасности, связанные с транспортными средствами  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 19. Опасности, связанные с работой во взрывопожароопасной среде  |
| 19.1  | Горючие вещества способные к самовозгоранию  | 19.1.1  | Ожог кожных покровов работника по причине самовозгорания горючих веществ  | Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени и статического электричества  | Костюм  | 1 шт. | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени, статического электричества и от контакта с нагретыми поверхностями  | БотинкиПолусапогиСапоги  | 1 пара  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур  | Каска защитная до+150°C  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени  | Подшлемник  | 1 шт. | ШлемШапка  | 1 шт. |
| 19.2  | Наличие огнеопасных веществ на рабочем месте, способных взорваться при действии открытого пламени, в том числе при пожаре   | 19.2.1  | Ожог кожных покровов работника по причине взрыва огнеопасных веществ при пожаре  | Одежда специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени  | Костюм  | 1 пара  | Комбинезон  | 1 шт. |
|  |  |  |  | Обувь специальная для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени и от контакта с нагретыми поверхностями  | БотинкиПолусапогиСапоги  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты рук для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени  | ПерчаткиРукавицы  | 12 пар  | Нарукавники  | 12 пар  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур  | Каска защитная до+150°C  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты головы: головной убор для защиты от кратковременного воздействия открытого пламени  | Подшлемник  | 1 шт. на 2 года  | ШлемШапка  | 1 шт. на 2 года  |
| 19.3  | Ударная волна от взрыва  |  | Повреждения работника вследствие действия ударной волны  | Средства индивидуальной защиты головы для защиты от повышенных температур  | Каска защитная  | 1 шт. на 2 года  |  |  |
|  |  |  |  | Средства индивидуальной защиты органа  | Противошумные наушники и их комплектующие  | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  | слуха  | или  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Противошумные вкладыши (беруши) | определяется документами изготовителя  |  |  |
|  |  |  |  |  | Выбираются в зависимости от уровня шума на рабочем месте с учетом необходимости коммуникации и возможности слышать звук специальных и аварийных сигналов и шум потенциально опасных машин и механизмов  |  |  |  |
| 19.4  | Другие опасности, связанные с работой во взрывопожаро-опасной среде  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |
| 20. Опасность, связанная с загрязнением одежды специальной  |
| 20.1  | Трудносмываемые загрязнители  |  | Воздействием трудно смываемых загрязнителей на кожу работника, в том числе в связи с выходом из строя одежды специальной многократного применения  | Одежда специальная ограниченного срока использования  | Комбинезон  | определяется документами изготовителя  |  |  |
| 20.2  | Другие опасности, связанные с загрязнением одежды специальной  |  | В случае идентификации иных опасностей на рабочем месте работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты, необходимыми для защиты от идентифицированных опасностей. Номенклатуру, количество и сроки носки определяет работодатель в соответствии с Правилами и на основании нормативно-технической документации изготовителя  |